# Тигель графитовый ТГН-5

***наименование продукта***

**Тип:** Неглазурованные графитовые тигли на углеродном связующем с керамической рубашкой, предназначены для плавки цветных металлов и сплавов с температурой плавления до 15000С.

**Технические характеристики:**

Условная емкость по меди – 5 кг

**Размеры:**

Согласно приложения - 1,2,3

**Требования к товару:** новые, 2017 года выпуска, наличие сертификата качества ISO 9001-2008 производителя и сертификата происходения (оригиналы при поставке товара обязательны).

# Тигель графитовый ТГН-10

***наименование продукта***

**Тип:** Неглазурованные графитовые тигли на углеродном связующем с керамической рубашкой, предназначены для плавки цветных металлов и сплавов с температурой плавления до 15000С.

**Технические характеристики:**

Условная емкость по меди – 10 кг

**Размеры:**

Согласно приложения - 4,5,6

**Требования к товару:** новые, 2017 года выпуска, наличие сертификата качества ISO 9001-2008 производителя и сертификата происходения (оригиналы при поставке товара обязательны).

# Тигель графитовый АХ 30

***наименование продукта***

**Тип:** Глазурованные тигли на углеродном связующем, предназначены для плавки цветных металлов и сплавов с температурой плавления до 15000С.

**Технические характеристики:**

Условная емкость по меди – 30 кг

**Размеры:**

Согласно приложения №7

**Требования к товару:** ТУ-1590-023-00221209-2009, новые, 2017 года выпуска, наличие сертификата качества ISO 9001-2008 производителя и сертификата происходения (оригиналы при поставке товара обязательны).

# Тигель графитовый АХ 50

***наименование продукта***

**Тип:** Глазурованные тигли на углеродном связующем, предназначены для плавки цветных металлов и сплавов с температурой плавления до 15000С.

**Технические характеристики:**

Условная емкость по меди – 50 кг

**Размеры:**

Согласно приложения №8

**Требования к товару:** ТУ-1590-023-00221209-2009, новые, 2017 года выпуска, наличие сертификата качества ISO 9001-2008 производителя и сертификата происходения (оригиналы при поставке товара обязательны).

# Тигель графитовый СХ 60

***наименование продукта***

**Тип:** Глазурованные тигли на углеродном связующем, предназначены для плавки цветных металлов и сплавов с температурой плавления до 15000С.

**Технические характеристики:**

Условная емкость по меди – 60 кг

**Размеры:**

Согласно приложения №9

**Требования к товару:** ТУ-1590-023-00221209-2009, новые, 2017 года выпуска, наличие сертификата качества ISO 9001-2008 производителя и сертификата происходения (оригиналы при поставке товара обязательны).

# Тигель графитовый АХ 75

***наименование продукта***

**Тип:** Глазурованные тигли на углеродном связующем, предназначены для плавки цветных металлов и сплавов с температурой плавления до 15000С.

**Технические характеристики:**

Условная емкость по меди – 75 кг

**Размеры:**

Согласно приложения №10

**Требования к товару:** ТУ-1590-023-00221209-2009, новые, 2017 года выпуска, наличие сертификата качества ISO 9001-2008 производителя и сертификата происходения (оригиналы при поставке товара обязательны).

# Тигель графитовый ZK 120 T

***наименование продукта***

**Тип:** Глазурованные тигли цилиндрической формы, предназначены для плавки цветных металлов и сплавов в индукционных печах с рабочей температурой до 16000С.

**Технические характеристики:**

Условная емкость по меди – 85 кг

**Размеры:**

Согласно приложения №12

**Требования к товару:** ТУ-1590-023-00221209-2009, новые, 2017 года выпуска, наличие сертификата качества ISO 9001-2008 производителя и сертификата происходения (оригиналы при поставке товара обязательны).

# Тигель графитовый АХ 150

***наименование продукта***

**Тип:** Глазурованные тигли на углеродном связующем, предназначены для плавки цветных металлов и сплавов с температурой плавления до 15000С.

**Технические характеристики:**

Условная емкость по меди – 150 кг

**Размеры:**

Согласно приложения №11

**Требования к товару:** ТУ-1590-023-00221209-2009, новые, 2017 года выпуска, наличие сертификата качества ISO 9001-2008 производителя и сертификата происходения (оригиналы при поставке товара обязательны).