**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Состав работ: выполнение работ по асфальтированию универсальной футбольно-волейбольно-баскетбольной площадки и установки ограждения по периметру площадки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы | Ед. изм. | Кол-во |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка асф.бетонного покрытия толщ. 45мм | м3 | 40,96 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на самосвалы  | м3 | 51,2 |
| 3 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 512 |
| 4 | Уплотнение грунта катками | м3 | 51,2 |
| 5 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | м2 | 502,4 |
| 6 | Устройство оснований песчанных толщ.7,5см | м3 | 37,68 |
| 7 | Устройство оснований из щебня толщ.7,5см | м3 | 37,68 |
| 8 | Установка бортовых камней | м/п | 100 |
| 9 | Устройство покрытия из асфал.бетонной смеси толщ. 80мм | м2 | 502,4 |
| 10 | Установка мет. столбов с погружением в бетонное основание | шт. | 40 |
| 11 | Установка панелей сетчатых готовых по мет. столбам высотой 3,6 метра | шт. | 36 |
| 12 | Устройство калиток из готовых решетчатых панелей | шт. | 2 |
| 13 | Погрузка строительного мусора  | т | 72,99 |
| 14 | Перевозка строительного мусора  | т | 162,59 |