Приложение № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **1** | **Спутниковый телефон** | **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** **-** Автодозвон – наличие,- История звонков – наличие,- Запрет звонков ("черный список") – наличие,- Переадресация вызова – наличие,- Идентификация вызова – наличие,- Ожидание вызова – наличие,- Отложенный вызов - наличие,- Блокировка клавиатуры - наличие,- Быстрый вызов – наличие,- 10 настраиваемых кнопок быстрого доступа – наличие,- Набор последних 10 номеров – наличие,- Регулировка громкости звонка и голоса – наличие,- Редактирование набираемого номера – наличие,- Отображение непринятых звонков – наличие,- Голосовой почтовый ящик и ящик для алфавитно-цифровых сообщений – наличие,- Доступ к голосовой почте при помощи одной кнопки – наличие,- Память и записная книжка,- Емкость записной книжки телефона – не менее 100 адресов,- Емкость записной книжки телефона – не менее 155 адресов с одним полем,- Габаритные размеры, мм – не менее 143 x 55 x 30,- Вес, кг – не более 0,266,- Тип аккумулятора – LiIon (или эквивалент),- Время непрерывной работы в режиме ожидания - до 30 часов,- Время непрерывной работы в режиме разговора - до 4 часов,- Время зарядки – не более 2 часов,- Рабочий диапазон температур - от - 20° до + 60°,- Спутниковый частотный диапазон – от 1616 до 1626.5 MHz,**ОСНОВНАЯ ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ****-** Индикатор элемента питания – наличие,- Индикатор уровня сигнала – наличие,- Индикатор громкости динамика – наличие,- Индикатор громкости звонка – наличие.**ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС:**- Громкая связь – наличие,- Индикатор уровня зарядки – наличие,- Подсветка клавиатуры – наличие,- Предупреждение о разряде аккумулятора – наличие,- Отображение уровня громкости динамика – наличие,- Автоматическое отображение длительности звонка – наличие,- Автоматическая блокировка телефона – наличие,- Информация о набранных/принятых/пропущенных вызовах – наличие,- Защита телефона от несанкционированного доступа – наличие,- Включение/отключение запроса PIN кода,- Возможность изменения PIN кода,- Просмотр статуса включенных функций,- Запрет звонков,- Блокировка клавиатуры и SIM карты.**ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ:**- Скорость передачи данных (факс-модемная связь) – не менее 2400 бит/сек – наличие,- Возможность подключения к персональному компьютеру посредством USB-кабеля – наличие,- Прием/передача E-mail – наличие,- Прием/передача факсов – наличие,- Встроенный E-mail клиент для текстовых сообщений размером не менее 160 символов – наличие.**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**- Спутниковый телефон,- Аккумуляторная батарея не менее 3,7 В, 2300 мАЧ,- Адаптеры для розеток, используемых в разных странах,- Зарядное устройство не менее 220 Вольт (50-60Hz),- Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля не более 12/24 Вольт,- Адаптер для зарядки через USB,- Выносная магнитная антенна с держателем-переходником,- USB кабель,- Кожаный чехол,- Проводная гарнитура,- Руководство пользователя и краткое руководство,- CD-ROM с драйверами программным обеспечением. | **шт.** | **4** |

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:** Приобретаемый товар должен быть пригодным для эксплуатации по назначению не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Срок гарантии Поставщика должен быть не менее, чем срок гарантии Производителя. Бесплатный ремонт и обслуживание товара, бесплатная поставка и замена запасных частей должно осуществляться Поставщиком в период действия гарантии. Поставщик обязан выполнять гарантийное обслуживание поставленного им товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (или его части, блока, узла), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период. Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене и доукомплектованию производятся за счет средств Поставщика. При невозможности восстановления работоспособности товара и при наличии у Заказчика потребности, Поставщик предоставляет Заказчику такой же или аналогичный товар для замены вышедшего из строя товара, на срок его восстановления (ремонта), который должен быть выполнен в период не более 30 календарных дней. Поставляемый товар должен содержать оформленные паспорта или гарантийные талоны с положением списка региональных сервисных центров (при их наличии), их телефонов и почтовых адресов

Характеристики поставляемого товара должны быть не хуже указанных в Техническом задании.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Никакие функциональные узлы и компоненты товара, а также упаковка не должны быть изготовлены из переработанных материалов. Корпус товара, пластмассовые элементы и металлические детали товара не должны иметь потертостей, трещин, вздутий, царапин, вмятин сколов, следов вскрытия и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе товара.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах Исполнителя, Заказчик составляет претензию Исполнителю о несоответствии выполненных работ с перечнем недостатков необходимых для их исправления и сроками их устранения, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения и подписания акта сторонами.