**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Нужно **300 папок** для Удостоверений о повышении квалификации из дизайнерской бумаги, оснащенных вырубкой по углам (для крепления Удостоверения) и прозрачной пленкой (вставкой). Подробные характеристики ниже:

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Размер Удостоверения, мм:** 250x200

**Материал папки:** дизайнерская бумага 1 категории, прорезиненная черная (софт-тач), 301 г/м2
(плотность бумаги может незначительно варьироваться, но необходимо, чтобы бумага была матовая прорезиненная/софт-тач)

**Формат бумаги:** А3

**Формат папки:** А4 (изготавливается из сложенного пополам А3)

**Точный цвет:** черный, с нанесением фирменной символики Заказчика (голубой) и последующим покрытием глянцевым лаком в один слой (не объемный)

**Метод печати:** шелкография

**Количество цветов:** 3 (голубой, белая подложка под голубой, глянцевый лак в один слой)

**Запечатывается сторон листа:** 1

**Постпечатная обработка папки:** биговка (1 биг на лист/папку), вырубка (4 прорези под углом 45о для последующей вставки сертификата по центру размером 250\*200 мм)

**Материал вставки:** прозрачная пленка 130 г/м2

**Формат вставки, мм:** 250\*200

**Постпечатная обработка вставки:** резкалиста пленки по формату сертификата

**Вес:** не более 0.5 кг

**Примечания к макету:**

Макет – без фона (под печать). Также приложено изображение примерного итогового результата.

**Белая подложка** под голубые элементы отдельным контуром не обозначена

**Глянцевый лак** отдельным контуром не обозначен – наносится поверх всех голубых элементов

**Цвет логотипа и текста** – PANTONE 2995 CP или точный аналог