**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  Артикул  |

 |

|  |
| --- |
|  ПИН конверт трехслойный с логотипом АО «Банк ЦентрКредит»  |

 |
|

|  |
| --- |
|  Формат  |

 |

|  |
| --- |
|  210мм\*4”, 3 слоя  |

 |
|

|  |
| --- |
|  Состав  |

 |

|  |
| --- |
| 1 слой: бумага CB 56г/м2 белая; 2 слой: бумага CFB 53 г/м2 белая; 3 слой: бумага CF 48г/м2 белая;  |

 |
|

|  |
| --- |
|  Печать  |

 |

|  |
| --- |
| 1 слой: 1(мультипликация)/0 2 слой: 1+ нейтрализация/1(мультипликация) 3 слой: 1/1(мультипликация)  |

 |
|

|  |
| --- |
|  Упаковка  |

 |

|  |
| --- |
|  1500 конвертов Z образно сложенных в коробке  |

 |

**характеристика:**

1. 3-х слойные ПИН-конверты стандартных размеров 210мм Х 4”.

2. Наличие транспортной перфорации.

3. 4 вертикальных отрывных перфорации (две слева, две справа).

4. 2 горизонтальные отрывные перфорации (одна сверху, одна снизу), для дополнительной безопасности, при попытке вскрыть разрывается на перфорации

5. Бумага самокопировальная.

6. Нанесение логотипа Банка на саму поверхность конверта

7. Требование к защитной заштриховке: заштриховка должна гарантировать невозможность прочтения ПИН-кода, в т. ч. на свет/лампу и при близком приближении

8. Требование к склейке: ПИН-конверт должен иметь сплошные прочные клеевые швы. При попытке несанкционированного прочтения ПИН-кода через разделение клеевых швов бумага на швах должна разрываться. Клеевые швы должны быть мягкими на перфорациях, чтобы обеспечить беспрепятственный проход ПИН-конверта через принтер.

**Условия оплаты**: предоплата 50% в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления счета на оплату, оплата оставшейся суммы в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Акта ПП

**Условия поставки**: г.Алматы

**Срок поставки**: 24 рабочих дня с момента поступления предоплаты.