|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров | Код  ОКПД | характеристики |
| 1. | Мойка высокого давления | шт. | 1 | 28.99.39.190 | Мойка высокого давления.  Соответствие ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) ССБТ.  Мощность не менее 5000 Вт.  Рабочее давление на менее 180 бар.  Расход воды не менее 780 л/ч.  Напряжение сети 380 В.  Вес не более 46 кг.  Габариты не более Габариты (ВхШхД) (мм) 740 x 430 x 810.  Наличие транспортировочных колес.  Наличие ручки для переноски.  Максимальная температура воды на входе не менее 400С.  Наличие в комплекте: муфта байонер 250 бар, копье 600 мм с муфтой.  Длинна шланга высокого давления не менее 10 м.  Длинна электрического кабеля не менее 5 м.  Наличие паспорта и руководства по эксплуатации (на русском языке). Гарантийный срок не менее 12 месяцев. |