Запрос на резку кругов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круги марки 20Х13 L= | вес ,кг | Толщина детали в чистовых размерах согласно чертежу без припусков , ед. изм. мм | Размер заготовки в черновых размерах получаемых с круга с учетом припуска 5-7 мм, на 1 заготовку | Кол-во заготовок , шт | Цена 1 реза с ндс |  |
| Круг 20х13 - ф60 - общий метраж – 12  м  |  | 8 |  13 | 1100 | 50 |  |
| Круг 20х13 - ф80  - общий метраж – 14.7 м  |  | 10 | 15 | 1050 | 50 |  |
| Круг 20х13 –ф140- общий метраж -4.6 м  |  | 17 | 22 | 200 |  |  |
| Круг 20х13-ф115 - общий метраж- 1.1 м  |  | 17 | 22 | 50 | 80 |  |
| Круг 20х13- ф105- общий метраж 1 м  |  | 15 | 20 | 50 | 80 |  |
| Круг 20х13- ф180- общий метраж 2.4м  |  | 18 | 24 | 100 | 120 |  |
| Круг 20х13-ф120- общий метраж 1.1 м |  |  |  |  |  |  |
| Круг 20х13-ф 160 – общий метраж 2,8 м |  |  18 | 24 | 110 |  |  |
| Круг 20х13- ф110- общий метраж 1 м  |  |  |  |  |  |  |
| Круг 20х13- ф135- общий метраж 4.6 м |  |  |  |  |  |  |
| Круг 20х13-ф 165 – общий метраж 2,8 м |  |  |  |  |  |  |
| Круг 20х13- ф185- общий метраж 2.4м  |  |  |  |  |  |  |

Припуск на рез отведен от 3-7мм , в зависимости от толщины материала

18