Панель управления сенсорная панель оператора предназначен для проведения системы человеко-машинного

интерфейса и решения задач оперативного управления и мониторинга. Панели могут использоваться с

программируемыми контроллерами, цветной STN -дисплей (256 цветов), протокол, RS485-/RS422-/USB интерфейс,

интерфейс для принтера

Диагональ экрана5,7 in

Число цветов256

Тип цветаЦвета

Разрешение (пикселей)

- Горизонтальное разрешение320

- Вертикальное разрешение240

- Разрешение (Ш x В в пикселях)320 x 240

Фоновая подсветка

- СНО фоновой подсветки (при 25)