|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель ВВГ (A) силовой 5х16 | Токопроводящая жила – медная однопроволочная  ( N,PE)-0,66, количество жил: 5 | м | 500 |
| 2. | Стабилизатор напряжения | 380 В, 3 фазы, 30 кВА, тип крепления: напольный. | шт | 1 |
| 3. | Лоток перфорированный (сталь) 50х200х3000 | Высота50 мм, Ширина200 мм, Длина3000 мм, Материал: сталь – оцинковка, толщина материала не менее 0,7 мм | м | 30 |
| 4. | Крышка лотка осн.200 | Аксессуар для кабельного лотка, тип крепления – защелкивание, Материал: сталь –оцинковка, ширина крышки 200 мм, длина 3000 мм | м | 18 |
| 5. | Кронштейн настенный осн. 200 | Аксессуар для кабельного лотка, оцинкованная сталь, размер осн. 200 мм, | шт | 18 |
| 6. | Наконечник луженный медный 16 мм.кв | Кабельный наконечник под опрессовку луженный медный 16 мм.кв | шт | 30 |
| 7. | Стяжка нейлоновая 4х250, ед изм. упаковка 100 шт. | Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов | Упаковка  (100 шт) | 10 |