**Техническое задание №28**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п\п | наименование | Единица изменения | Количество |
| 1 | Труба ВЧШГ диаметром 1000 мм (раструбная, соединение Тайтон, длина 6 м, класс К9) по ГОСТ ISO 2531-2012 в комплекте с уплотнительными резиновыми кольцами | Шт | 19 |