**Количество и описание поставляемых товаров:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара  | Точныехарактеристикитовара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Вышка-тура | Тип: вышка-тура;Назначение: для ремонтно-отделочных и монтажных работ;Вес: 18,6;Рабочая высота: 3,3;Материал: алюминий;Максимальная нагрузка: 150 кг;Высота площадки: 1300;Число ступеней: 8;Оборудована колесами для удобства перемещения;Легко собирается и устанавливается;Стойки перекладины изготовлены из прессованных алюминиевых профилей;Помост из влагостойкой не скользящей фанеры можно устанавливать на разном уровне;Люк в помосте для безопасного подъема и спуска;Регулировка траверсы для удобства работы вплотную к стене;Опорные наконечники из двухкомпонентного пластика препятствуют скольжению при работе;Возможность установки на лестничных маршах;Сертифицирована: да. |  Шт. |   1 |