ФГКУ комбинат «Сибирский» Управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу

**Техническое задание.**

**на поставку насоса для откачки сточных вод**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм.  | Характеристика товара | Наименование показателя товара  | Значение показателей товара (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться), установленные Заказчиком |
| 1 | 28.13.10.000-00000001 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей | 1 | шт. | Погружной, центробежный, моноблочный, фекальный для откачки сточных вод с поплавковым выключателем | Высота подъема | 12 м |
| Производительность | 250 л/мин |
| Трубное соединение | G 1¼" |
| Мощность | 450 Вт |
| Напряжение | 220/230 В |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый |
| Установка насоса | вертикальный |