|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Труба ТД-330 250/310 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением (2520,0/1,2\*1,02) | компл. | 2 |
| Отвод ОД-45 250/310 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением (2820,0/1,2\*1,02) | компл. | 2 |
| Тройник ТРД-90 250/310 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением (6525,00/1,2\*1,02) | компл. | 2 |
| Заглушка с конденсатоотводом ЗКД 250/310 (0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 2 |
| Переход ПД 250/310-350/410 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 2 |
| Труба ТД-1000 350/410 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Труба ТД-500 350/410 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 2 |
| Труба ТД-330 350/410 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 2 |
| Отвод ОД-ЗО 350/410 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 4 |
| Отвод ОД-45 350/410 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Тройник ТРД-45 350/310 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 2 |
| Заглушка ЗД 350/410 (0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Крепление настенное КНД 350/410 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Переход ПД 350/410-400/460 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Фартук Ф 410 (AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Соединение с котлом СКД 400/460 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Труба ТД-1000 400/460 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 9 |
| Труба ТД-500 400/460 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 3 |
| Труба ТД-330 400/460 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Отвод ОД-ЗО 400/460 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Отвод ОД-45 400/460 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 4 |
| Тройник ТРД-45 400/460 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 2 |
| Тройник ТРД-90 400/460 (0.5 AISI 304L 2В /0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Заглушка ЗД 400/460 (0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Заглушка с конденсатоотводом ЗКД 400/460 (0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Крепление настенное КНД 400/460 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 3 |
| Окончание коническое ОКД 400/460 (0.5 AISI 304L 2В / 0.5 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Переход ПД 400/460-500/600 (0.8 AISI 304L 2В / 0.8 AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Хомут настенный ХН 460 (AISI 304 ВА) в комплекте с креплением | компл. | 5 |
| Фартук Ф 460 (AISI 304L ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Труба ТД-1000 500/560 (0.8 AISI 304L 2В / 0.8 AISI 304 ВА) в комплекте с креплением | компл. | 7 |
| Тройник ТРД-45 500/560 (0.8 AISI 304L 2В / 0.8 AISI 304 ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Тройник ТРД-90 500/560 (0.8 AISI 304L 2В / 0.8 AISI 304 ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Заглушка ЗД 500/600 (0.8 AISI 304 ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Заглушка с конденсатоотводом ЗКД 500/560 (0.8 AISI 304 ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Крепление настенное КНД 500/560 (0.8 AISI 304L 2В / 0.8 AISI 304 ВА) в комплекте с креплением | компл. | 2 |
| Окончание коническое ОКД 500/560 (0.8 AISI 304L 2В / 0.8 AISI 304 ВА) в комплекте с креплением | компл. | 1 |
| Хомут настенный ХН560 (AISI 304 ВА) в комплекте с креплением | компл. | 5 |