Заявка.

1. Наименование товаров :СВЕТОФОР /3-Х ЗНАЧНЫЙ МЕТАЛИЧЕСКИЙ МАЧТОВЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНАЯ

ГОЛОВКА/

Характеристика товаров\* :1) Чертеж №17946-00-00-01 изготовлен по ТУ32ЦШ2141-2009 Комплектация:

 - Мачта металлическая с вводом для подключения светофорной головки, лестница.

- Крепление для литерных знаков.

- Головка ж/д светофора со светодиодными светооптическими системами (желтый, зеленый, красный), фоновый

щит, защитные козырьки, защитный шланг.

 - Гарнитура и кронштейны для крепления светофорной головки

 - Трансформаторный ящик ТЯ-6 с гарнитурой - Паспорт, руководство по экспл. Аналог: Чертеж 17777-00-00-01

 2) Голока пригласительного сигнала - чертеж №17701-00-00 изготовлен по ТУ32ЦШ2141-2009

 Комплектация:

 - Головка мачтового светофора светодиодная однозначная с круглым фоновым щитом и защитным козырьком.

Цвет свечения светодиодов - луно-белый.

- Комплект монтажных частей (КМЧ) для крепления на металлическую мачту.

- Полимерный защитный шланг – 1 шт.

- Ключ – 1 шт.

Сроки поставки\* :С даты подписания договора в течение 30 календарных дней

Особые требования к товару (условия эксплуатации, год выпуска товара, дополнительные требования к товару т.д.)

: Продукция не ранее 2018 г.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня поставки продукции на склад Покупателя.

2. Квалификационные требования к Поставщикам

2.1. Потенциальный поставщик должен предоставить по каждому лоту письменное обязательство о том, что

поставляемый товар, ввозимый и производимый в Республике Казахстан, по всем показателям (техническим и

качественным) будут соответствовать межгосударственным и государственным стандартам (ГОСТ, СТ РК и т.д.),

техническим условиям (ТУ) и чертёжным номерам, а также по безопасности для жизни, здоровья населения,

имущества граждан и охраны окружающей среды будут не ниже обязательных требований, принятых в Республике

Казахстан для аналогичного товара.

**Количество-5 штук.**

2. Наименование товаров : СВЕТОФОР 3-Х ЗНАЧНЫЙ МАЧТОВЫЙ

Характеристика товаров :Чертеж №17946-00-00-01 изготовлен по ТУ32ЦШ2141-2009 Комплектация:

 - Мачта металлическая с вводом для подключения светофорной головки, лестница.

- Крепление для литерных знаков.

- Головка ж/д светофора со светодиодными светооптическими системами (желтый, зеленый, красный), фоновый

щит, защитные козырьки, защитный шланг.

 - Гарнитура и кронштейны для крепления светофорной головки

 - Трансформаторный ящик ТЯ-6 с гарнитурой

 - Паспорт, руководство по экспл. Аналог: Чертеж 17777-00-00-01

Сроки поставки: С даты подписания договора в течение 30 календарных дней

Особые требования к товару (условия эксплуатации, год выпуска товара, дополнительные требования к товару т.д.)

: Продукция не ранее 2018 г

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня поставки продукции на склад Покупателя.

2. Квалификационные требования к Поставщикам

2.1. Потенциальный поставщик должен предоставить по каждому лоту письменное обязательство о том, что

поставляемый товар, ввозимый и производимый в Республике Казахстан, по всем показателям (техническим и

качественным) будут соответствовать межгосударственным и государственным стандартам (ГОСТ, СТ РК и т.д.),

техническим условиям (ТУ) и чертёжным номерам, а также по безопасности для жизни, здоровья населения,

имущества граждан и охраны окружающей среды будут не ниже обязательных требований, принятых в Республике

Казахстан для аналогичного товара.

**Количество- 3 штуки.**

**Потенциальный поставщик должен указать марку, модель. Срок**

**поставки товара должен соответствовать требованиям Заказчика.**