|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1 | Термометр, круглый, «AFRISO»; 0-120С; ½; Lножки=30мм. (ISSA 2006; 61.127.00; стр.702) | 2шт. |
| 2 | Скотч технический, армированный, на тканевой основе (CASE SEALING TAPE, 55мм; 6 Rolls; ISSA 2006; 33.759.02) | 1упак. |
| 3 | Аккумуляторы (BATTERIES; RECHARGEABLE; AAA; LR03; NiMH; 2800mAh; 1.2V) | 10шт. |
| 4. | Клей «LOCTITE 406», 20гр. | 1шт. |
| 5. | Очиститель от глубоких загрязнений, аэрозоль (CRC LECTRA) 73.452.06 | 12шт. |
| 6. | Пружины осевого смещения (D=51,5мм) | 20шт. |
| 7. | Пружины осевого смещения (D=61,5мм) | 20шт. |
| 8. | Ветошь бельевая (WIPERS WHITE; 31.006.00) | 100кг. |
| 9. | Лампы светодиодные (45мм х 75мм; COOL WHITE; E27; 220V; 9W) | 20шт. |
| 10. | Манометр с четырёхточечным креплением на панель; 0-60кгс/см2; М20 х 1,5; диам.100мм. | 1шт. |
| 11. | Вставки для фильтра топливного ЭТФ-4 | 32шт. |
| 12. | Переключатель комфорок камбузной эл.плиты «STALGAST».  (46.27 266.500; EGO; 46.581.01) | 2шт. |
| 13. | Катушка эл.магнитная (220V; 10W; 50Hz; D-507834;VICKERS) | 6шт. |
| 14. | Эл.двигатель MU80 B4 топливного сепаратора «ALFA LAVAL» | 1шт. |
| 15. | Клемное соединение (папа)  73.086.15 (22-18; 0,3-0,8)  73.086.80 (22-18; 0,3-0,8)  73.086.81 (16-14; 1-2)  73.086.81 (12-10; 3-5) | 10шт.  10шт.  10шт.  10шт. |
| 16. | Клемное соединение (мама)  73.086.85 (22-18; 0,3-0,8)  73.086.86 (16-14; 1-2)  73.086.87 (10-12; 3-5) | 10шт.  10шт.  10шт. |
| 17. | Лампа поискового прожектора  (64788; STUDIOL.RHS; 2000W; FTM; 204V; CP/72; GY16) | 4шт. |
| 18. | Лампа ходовых огней (220V 65W; P28S) | 25шт. |
| 19 | Контактная группа (М22-К10; IEC/60947; 4A; 380V; GERMAHY) | 10шт. |
| 20 | Контактная группа (М22-К01; IEC/60947; 4A; 380V; GERMAHY) | 10шт. |
| 21 | Паста притирочная, крупнозернистая, F54 (или крупнее), 400гр. | 3банки |
| 22 | Паста притирочная, крупнозернистая, F80, 400гр. | 1банка |
| 23 | Щётки по металлу (wire brushes; 29.050.04) | 4шт. |
| 24 | Щётка сварочная (wire brushes; 29.050.10) | 1шт. |
| 25 | Крючки, технические (SHOULDERED SQUARE HOOKS; 32MM; 37.176.03) | 20шт. |
| 26 | Крючок – штормовка (SILENT CABIN HOOK; 150MM; 37.171.04) | 1шт. |
| 27 | Быстрое соединение для шланга, «папа» (PLUG-MALE THREAD; STAINLESS STEEL; PT 3/4inch; MODEL 600 PM) 51.035.28 | 1шт. |
| 28 | Быстрое соединение для шланга, «мама» (SOCKET-HOSE CONNECTION; STAINLESS STEEL; PT 3/4inch; MODEL 600 SH) 51.037.23 | 1шт. |
| 29 | Диск отрезной 125 х 1,0 мм.(ABRASIVE WHEELS; 57.000.00) | 100шт. |
| 30 | Насадка-шорошка (GRIDING SHAPES; FOR METAL; SP.DIAM.-6,35MM)  -конус (A5; 57.016.46)  -скруглённый цилиндр (A21; 57.016.53) | 2шт.  2шт. |
| 31 | Напильники (FILES)  -Плоский, средний, L=200мм (57.090.12)  -Плоский, средний, L=200мм (57.091.12)  -Полукруглый, грубый L=300мм (57.093.14)  -Круглый, грубый, L=300мм (57.092.14)  -Треугольный, средний L=200мм (57.095.11) | 3шт.  3шт.  2шт.  2шт.  2шт. |
| 32 | Молоток с медным ударником (COOPER HAMMER; SIZE 4; 50MM; 57.136.05) | 1шт. |
| 33 | Молоток (CROSS PEINHAMMER; 300GR; 57.146.00) | 1шт. |
| 34 | Отвёртка (ENGINEER SCREWDRIVER)  - Прямой шлиц (SLOTTED; 200mm; 57.380.04)  -Крестовый шлиц (PHILIPS; 200mm; 57.389.04) | 1шт.  1шт. |
| 35 | Пресс-маслёнка (lubricating nipples; Stainless steel)  -прямая, М8 х 1; 57.204.11  -угловая 45град, М8 х 1; 57.204.27 | 10шт.  10шт. |
| 36 | Ключ комбинированный (COMBINATION SPANNERS; METRIC)  -13мм.; 57.451.08  -19мм.; 57.451.14  -23мм.; 57.451.18  -25мм.; 57.451.20  -28мм.; 57.451.23 | 4шт.  2шт.  1шт.  2шт.  1шт. |
| 37 | Сверло кобальтовое  (JOBBER DRILS COBALT)  -2,5мм, 59.001.07  -3,0мм, 59.001.09  -3,5мм, 59.001.11  -4,0мм, 59.001.13  -5,0мм, 59.001.18 | 5шт.  10шт.  5шт. 10шт. 5шт. |
| 38 | Метчик (STRAIGHT FLUTE SHORT MACHINE TAPS)  -59.013.15, ¼ BSP, T  -59.013.16, ¼ BSP, S  -59.013.17, ¼ BSP, B | 1шт.  1шт.  1шт. |
| 39 | Лерка (CIRCULAR SPLIT DIES)  -59.020.00, ¼ BSP | 1шт. |
| 40 | Метчикодержатель (TAP WRENCHES)  -BAR TYPE; 3-12мм; 59.024.11)  -CHUCK TYPE; 3-8мм; 59.024.20) | 2шт.  1шт. |
| 41 | Рулетка  (TAPES/STEEL; 15M; METRIC ONLY; 13MM; 61.043.01) | 1шт. |
| 42 | Пластина стальная  (Bars rectangular mild steel; 63.250.00)  400 х 4000 х 4mm. | 1шт. |
| 43 | Пластина стальная  (BARS RECTANGULAR STAINLEES STEEL; 63.203.01)  20мм х 3000мм х 3мм. | 1шт. |
| 44 | Прут, нерж.сталь (BARS-ROUND STAINLEES STEEL)  -6мм; 63.230.00  -8мм; 63.230.01 | 6м.  6м. |
| 45 | Болт регулировочный межплиточного пространства, М12, нерж.сталь (BOLT; HEX HEAD; Stainlees steel; A4-70; 65.156.00)  Lтела=130мм;  Lрезьбы=40мм;  Lобщ=185мм;  Dтела=12мм. | 40шт. |
| 46 | Болт, нерж.сталь (BOLT; HEX HEAD; STAINLEES STEEL)  -М8 х 25, 65.160.04 | 20шт. |
| 47 | Гайка (NUTS- HEX HEAD; STAINLEES STEEL)  -М6, 65.171.03  -М10, 65.171.05 | 30шт.  20шт. |
| 48 | Гайка с капролоновой вставкой (NUTS- HEX HEAD; STAINLEES STEEL LOCKING-NYLON)  -М12, 65.174.06 | 40шт. |
| 49 | Клинкет, бронза (GATE VALVES OF BRONZE; PN 16; D=2½ ; L=130; А=185; H=220; M=120) 69.011.79 | 1шт. |
| 50 | Клапан шаровой, нерж.сталь (BALL VALVES; 2-PIECE BODY; «ECON»; ANSI-CLASS 800; STAINLESS STEEL)  -D=½; d=½; 69.176.03  -D=¾; d=11/16; 69.176.04  -D=1; d=7/8; 69.176.05 | 10шт. 5шт.  2шт. |
| 51 | Изолента ПХВ  (PVC ELECTRIKAL INSULATION TARE)  -Blue; 19mm x 20m; 73.440.04)  -BLACK; 19mm x 20m; 73.440.05) | 5шт.  5шт. |
| 52 | Герметик маслобензостойкий (HIGH-TEMPERATURE RESISTANT SILICONES; 310ml.; 75.634.20) | 10шт. |
| 53 | Маска сварочная типа «Хамелеон» | 1шт. |
| 54 | Синтепон (фильтр синтетический) | 10м². |
| 55 | Горелку газовую, пьезоэлемент. | 1шт. |
| 56 | Баллон газовый к горелке | 3шт. |
| 57 | Каталог «MASKIN 1999г».  Беруши (EAR-SOFT OREPPOPPER) 313 241 | 1упак /250шт. |
| 58 | Манжета (SEALING RING)  -52 х 30 х 10 | 10шт. |
| 59 | Распылитель ВДГ (8 х 0,3 х 140, с двумя поясками) | 30шт. |
| 60 | Кругляк , бронза (BARS-ROUND BRONZE; D=55мм) | 1м. |
| 61 | Температурные датчики ТКП-60/3М2; 0-120С; L=4м | 5шт. |
| 62 | Преобразователь термоэлектрический выхлопных газов ВДГ (ДТПL205-0100.80/ ДТПLxx5; XK(L); -40-+600; IP54) | 18шт. |
| 63 | Корпус топливнго фильтра «ФМТ 100/6-1» | 1шт. |
| 64. | Шпилечный материал, М12 | 1м. |
| 65 | Электроды, нерж.сталь  (OK; 63.30; E316L-17; 3,2 x 350mm; AC/DC) | 1уп. |
| 66. | Электроды, нерж.сталь  (OK; 63.30; E316L-17; 2,5 x 350mm; AC/DC) | 1уп. |
| 67. | Электроды, нерж.сталь  (OK; 63.30; E316L-17; 2,0 x 300mm; AC/DC) | 1уп. |
| 68. | Электроды, сталь  (OK; 46.00; 6013; 3,2 x 350mm; AC/DC) | 2уп. |
| 69. | Электроды, сталь  (OK; 46.00; 6013; 4,0 x 350mm; AC/DC) | 2уп. |
| 70. | Электроды, чугун  (ОК; 9260; 2,5 х 300мм; AC/DC) | 1уп. |
| 71. | Электроды, алюминий (77.115.03; ALUMINIUM WELDING ELECTRODE; 3,25 x 350mm) | 1уп. |
| 72. | Перчатки сварщика | 2пары. |
| 73 | Техническая документация для технологических насосов №1,2 (М.О. и Реф.отделения) | 1шт. |