Колодец водопроводный Ф1500 сантехскважины h=1,55 - 1 шт.  
а) ПН15 (днище) 1 шт.  
б) КС15.6 (кольцо стеновое) 1 шт.  
в) 1ПП 15-1 (плита перекрытия) 1 шт.  
г) К06 (кольцо опорное) 1 шт.  
д) Люк Т (250)-В.2-60 - 1 шт..  
е) Соединительные элементы колодца МС-3, МС-7, МС-5 