Уважаемые коллеги!

 Просим Вас рассмотреть возможность выполнения работ по «гибке заготовок труб». Труба - 114х5 сталь 08Х18Н10Т – 1 шт., 114х5 сталь 08Х18Н10Т – 1 шт. проба для опытной гибки, радиус гиба по средней линии R 310±5 мм. Размер заготовки – L 3000 мм. Труба - 85х4,5 сталь 08Х18Н10Т – 1 шт., проба для опытной гибки, радиус гиба по средней линии R 190±5 мм. Размер заготовки – L 2500 мм. Труба - 89х5 сталь 08Х18Н10Т – 8 шт., 89х5 сталь 08Х18Н10Т – 8 шт. проба для опытной гибки, радиус гиба по средней линии R 400 мм. Размер заготовки – L 3000 мм. Труба - 114х5 сталь 08Х18Н10Т-У – 4 шт., 114х5 сталь 08Х18Н10Т – 4 шт. проба для опытной гибки, радиус гиба по чертежу. Размер заготовки – L 3000 мм. Труба - 85х4,5 сталь 08Х18Н10Т-У – 2 шт., 85х4,5 сталь 08Х18Н10Т – 2 шт. проба для опытной гибки, радиус гиба по чертежу. Размер заготовки – L 2500 мм. Труба - 89х4 сталь 08Х18Н10Т – 16 шт. проба для опытной гибки, радиус гиба по средней линии R 400 мм. Размер заготовки – L 3000 мм. Труба - 89х5 сталь 08Х18Н10Т – 16 шт. проба для опытной гибки, радиус гиба по средней линии R 400 мм. Размер заготовки – L 3000 мм. Для выполнения данных работ необходима лицензия АЭС второго класса безопасности. Также потребуется разработка плана качества и разрешение на изготовление от заказчика. Рассматривается изготовление из давальческого материала либо из материала подрядчика.

 Закуп будет проводиться в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

 Просим Вас подтвердить технические возможности и готовность рассмотрения выполнения данного вида работ. В случае положительного ответа в дальнейшем Вам будет направлено техническое задание.

 Условия оплаты: Заказчик оплачивает 100% стоимости работ в течение 45 календарных дней.

 Срок поставки: минимально возможный, указывает Подрядчик.

 Место доставки: Республика Карелия г. Петрозаводск.