1. Труба в ППМИ, ст. 3 или ст. 20 25х3,2 -150 пог. м.

2. Труба в ППМИ ст. 3 или ст. 20 32х3,2 - 270 пог. м.

3. Труба в ППМИ ст. 3 или ст. 20 40х3,5 - 170 пог. м.

4. Труба в ППМИ ст. 3 или ст. 20 57х4,0 - 650 пог. м.

5. Труба в ППМИ ст. 3 или ст. 20 76х4,0 - 500 пог. м.

6. Труба в ППМИ ст. 3 или ст. 20 89х4,0 - 550 пог. м.

7. Труба в ППМИ ст. 3 или ст. 20 108х4,0 - 450 пог. м.

8. Труба в ППМИ ст. 3 или ст. 20 133х4,0 - 610 пог. м.

9. Труба в ППМИ ст. 3 или ст. 20 159х4,5 - 160 пог. м.

10. Труба в ППМИ ст. 3 или ст. 20 219х6,0 - 350 пог. м.

11. Отвод в ППМИ ст. 3 или ст. 20 90 гр. 25х3,2 - 4 шт.

12. Отвод в ППМ ст. 3 или ст. 20 90 гр. 32х3,2 - 4 шт.

13. Отвод в ППМИ 90 гр. ст. 3 или ст. 20 40х3,5 - 3 шт.

14. Отвод в ППМИ 90 гр. ст. 3 или ст. 20 ст. 3 или ст. 20 57х4,0 - 8 шт.

15. Отвод в ППМИ 90 гр. ст. 3 или ст. 20 76х4,0 - 9 шт.

16. Отвод в ППМИ 90 гр. ст. 3 или ст. 20 108х4,0 - 4 шт.

17. Отвод в ППМИ 90 гр. ст. 3 или ст. 20 133х4,0 - 2 шт.

18. Отвод в ППМИ 90 гр. ст. 3 или ст. 20 159х4,5 - 4 шт.

ВГП ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные.

ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные.

ГОСТ Р 56227-2014. Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции.

ГОСТ 17375-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и

низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1,5DN)