**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку баннерной ткани**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование*** | ***Характеристика*** | ***Плотность ткани*** | ***Плотность нитей*** | ***Ширина рулонов*** | ***Длина     рулонов*** | ***КОЛ-ВО рулонов*** | ***Дата поставки, кол-во рулонов*** |
| ***1.*** | ***Frontlit Vikuflex, полуматовый*** | ***литой*** | ***510*** | ***1000D\*1000D*** | ***3,2*** | ***50*** | ***48*** | ***Июль/15 рул.,***  ***Август/10 рул.,***  ***Сентябрь/ 5 рул.***  ***Октябрь/5 рул.***  ***Ноябрь/8 рул***  ***Декабрь /5 рул*** |
| ***2.*** | ***Frontlit Vikuflex, полуматовый*** | ***литой*** | ***510*** | ***1000D\*1000D*** | ***2,5*** | ***50*** | ***14*** | ***Июль/3рул.,***  ***Август/5 рул.,***  ***Сентябрь/ 2 рул.***  ***Октябрь/2 рул.***  ***Ноябрь/2 рул.*** |
| ***3.*** | ***Frontlit Vikuflex, полуматовый*** | ***литой*** | ***510*** | ***1000D\*1000D*** | ***2,2*** | ***50*** | ***10*** | ***Июль/1рул.,***  ***Август/3 рул.,***  ***Сентябрь/ 2 рул.***  ***Октябрь/2 рул.***  ***Ноябрь/2 рул.*** |
| ***4.*** | ***Frontlit, антихолод***  ***или***  ***GLK X3244М, усиленный*** | ***ламинированный, антихолод*** | ***440*** | ***300D\*500D*** | ***3,2*** | ***50*** | ***3*** | ***Сентябрь/ 3 рул.*** |
| ***440*** | ***1000D\*1000D*** | ***3,2*** | ***75*** |  |
| ***5.*** | ***Frontlit Vikuflex, матовый*** | ***ламинированный, антихолод*** | ***440*** | ***200D\*300D*** | ***2,5*** | ***50*** | ***4*** | ***Август/ 2 рул Сентябрь/ 2 рул.*** |
| ***6.*** | ***Frontlit, антихолод***  ***или***  ***DLS X71645*** | ***ламинированный, антихолод*** | ***440*** | ***300D\*500D*** | ***1,37*** | ***50*** | ***3*** | ***Август/3 рул.*** |
| ***450*** | ***1000D\*1000D*** | ***1,37*** | ***50*** |  |
| ***7.*** | ***Frontlit Vikuflex, матовый*** | ***ламинированный*** | ***340*** | ***200D\*300D*** | ***3,2*** | ***50*** | ***2*** | ***Июль/2 рул.*** |
| ***8.*** | ***Frontlit Vikuflex, матовый*** | ***ламинированный*** | ***280*** | ***200D\*300D*** | ***2,5*** | ***50*** | ***2*** | ***Июль/2 рул.*** |
| ***9.*** | ***Frontlit Bold! Матовый***  ***или***  ***Frontlit Vikuflex, матовый*** | ***ламинированный*** | ***380*** | ***300D\*500D*** | ***2,2*** | ***50*** | ***2*** | ***Июль/2 рул.*** |
| ***280*** | ***200D\*300D*** | ***2,2*** | ***50*** |  |

**Периодичность и условия поставки:**

Отгрузка партиями по спецификация к договору по шаблону Заказчика согласно заявкам Заказчика в период действия договора (1 год).

Отправка товара осуществляется через Транспортную компанию за счет Поставщика.

**1. Требования к качеству продукции:**

1.1. Качество изготовленной продукции должно соответствовать ст. 469 Гражданского Кодекса РФ.

1.2. Недопустимые дефекты продукции:

- в продукции не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование ее по назначению.

**2. Требования к гарантийным обязательствам:**

Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества не менее 12 месяцев с момента приемки продукции на складе Покупателя.