|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п\п** | **Наименование** | **Количество** | **Количество , цена** |
| 1 | Стеллаж со сплошными полками из нерж. стали С-1,6\*9\*6/4 (оцинк), 900\*600\*1600 мм / Мартэл (HESSEN)  Стеллаж со сплошными полками из нерж. стали С-1,6*9*6/4  (оцинк), 900*600*1600 мм / Мартэл (HESSEN) | 1 шт |  |
| 2 | Стол мясной СМ-С-1200.600-02 (СМ-3/1200/600) / Атеси  Стол мясной СМ-С-1200.600-02 (СМ-3/1200/600) / Атеси  **Основные характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Тип | открытый | | Борт | да | | Оснащение | полка | | Ширина | 1200 мм | | Глубина | 600 мм | | Высота | 870 мм | | Вес (без упаковки) | 26 кг | | Страна-производитель | Россия |   **Описание**  Стол мясной ATESY СМ-3/1200/600 предназначен для разделки и последующей обработки мяса. Стол с четырех сторон оснащен герметичными бортами, предотвращающими от падения со стола продукта обработки на пол и забрызгивания стен. Под столешницей имеется нержавеющий лоток для сбора жидкости и отходов обработки мяса. Сток жидкости в лоток осуществляется через отверстие в столешнице. | 1 шт |  |
| 3 | Стол производственный СПО 15\*8 (оцинк.), 1500\*800\*870 мм / Мартэл (HESSEN)  о**сновные характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Тип | открытый | | Оснащение | решетка | | Ширина | 1500 мм | | Глубина | 800 мм | | Высота | 870 мм | | Страна-производитель | Россия |   **Описание**  Производственный стол Hessen СПО 15/8 используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли как для работы с продуктами питания, так и для хранения на нем посуды и кухонного инвентаря. Изделие произведено с использованием программы Technology without Injuries - комплекса технологических решений, направленных на уменьшение травмоопасности для персонала, работающего на оборудовании. Каркас и полка выполнены из углеродистой стали, окрашенной полимерной краской, столешница - из пищевой нержавеющей стали с укреплением из ламинированного ДСП.  Стол производственный СПО 15*8 (оцинк.), 1500*800*870 мм / Мартэл (HESSEN) | 3 шт |  |
| 4 | Шкаф ШЗК-С- 800.600-02-Р, 800х600х1730 мм / Атеси  Шкаф ШЗК-С- 800.600-02-Р, 800х600х1730 мм / Атеси  Кухонный шкаф ATESY ШЗК-С-800.600-02-Р серии Стандарт используется на предприятиях общественного питания и торговли для хранения столовой и кухонной посуды и инвентаря, а также продуктов питания, не требующих особых условий хранения. Модель оснащена распашными дверями с замком. Изделие полностью выполнено из нержавеющей стали AISI 430.  Характеристики:   * Габариты: 800х600х1730 мм | 2 шт |  |
| 5 | Шкаф для одежды ШО-Б-2-600.500-02-Р, 600х500х2000 мм (оцинк) / Атеси  14444 руб  Шкаф для одежды ШО-Б-2-600.500-02-Р, 600х500х2000 мм (оцинк) / Атеси | 1 |  |
| 6 | Полки настенные для досок и подносов ПД 950/17, 950\*400\*370 мм, 17 секций / Мартэл (HESSEN)  Полки настенные для досок и подносов ПД 950/17, 950*400*370 мм, 17 секций / Мартэл (HESSEN)  **Основные характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Установка | настенная | | Разновидность | открытая | | Кол-во рабочих уровней | 1 | | Кассета / ячейки для посуды | да | | Ширина | 950 мм | | Глубина | 400 мм | | Высота | 370 мм | | Страна-производитель | Россия |   **Описание**  Кухонная полка Hessen ПД 950/17 используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для сушки и хранения подносов и разделочных досок. Изделие произведено с использованием программы Technology without Injuries - комплекса технологических решений, направленных на уменьшение травмоопасности для персонала, работающего на оборудовании. Полка полностью выполнена из пищевой нержавеющей стали.  Дополнительные характеристики:   * Количество секций: 17 | 1 шт |  |
| 7 | Полка настенная для сушки тарелок ПНТ 12\*3, 1180\*310 мм, 44 тарелки / Мартэл (HESSEN)  **Основные характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Установка | настенная | | Разновидность | открытая | | Кол-во рабочих уровней | 1 | | Кассета / ячейки для посуды | да | | Ширина | 1180 мм | | Глубина | 310 мм | | Страна-производитель | Россия |   **Описание**  Кухонная полка Hessen ПНТ 12/3 используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для сушки и хранения тарелок и кухонного инвентаря. Изделие произведено с использованием программы Technology without Injuries - комплекса технологических решений, направленных на уменьшение травмоопасности для персонала, работающего на оборудовании. Каркас выполнен из нержавеющей стали, решетки - из никелированной стали.  Дополнительные характеристики   * Вместимость: 44 тарелки   Полка настенная для сушки тарелок ПНТ 12*3, 1180*310 мм, 44 тарелки / Мартэл (HESSEN) | 2 шт |  |
| 8 | Полка-шкаф для сушки тарелок и стаканов открытая ПТО-12\*4, 1180\*400\*700 мм, 44 тарелки / Мартэл (HESSEN)  Полка-шкаф для сушки тарелок и стаканов открытая ПТО-12*4, 1180*400*700 мм,  44 тарелки / Мартэл (HE  Полка-шкаф предназначена для сушки и хранения тарелок и иного инвентаря. Модель выполнена без дверок, что в определенной мере упрощает обращение с полкой. Модель изготовлена из нержавеющей стали, решетка из никелированной стали.  Особенности модели:   * Материал полки: нержавеющая сталь * Материал решетки: никелированная сталь * Количество тарелок: 44 шт.   **Характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Габариты Д х Ш х В, мм | 1180 х 400 х 700 | | Длина, мм | 1180 | | Ширина, мм | 400 | | Высота, мм | 700 | | Тип полок | Для сушки посуды | | Тип установки | Настенная | |  |  | | 3 |  |
| 9 | Ларь для хранения картофеля ЛХК ПРОММАШ  **Описание товара**  Ларь для хранения картофеля **ЛХК ПРОММАШ** используется на предприятиях общественного питания, торговых предприятиях.  **Области применения:**   * Хранение картофеля   **Особенности:**   * Тип шкафа: закрыты   **Характеристики:**   * Количество дверей: 1   Поставляя мусорные баки, ящики для овощей для кухни, ресторанов, кафе, столовых и любых предприятий общественного питания, интернет-магазин «Ресторан Комплект» создает все условия для удобства клиентов. Купив Ларь для хранения картофеля ЛХК ПРОММАШ, вы получаете качественный продукт по оптимальной цене 15 706 руб. с возможностью доставки оборудования по всей территории России, в том числе Москва и Московская область, бесплатную консультацию от наших специалистов.  Транспортные расходы и время ожидания клиента сведены к минимуму! Забрать товар можно самовывозом с [собственных складов компании или со склада регионального дилера](https://r-komplekt.ru/adresa.php) без ожидания доставки из Москвы и оплаты перевозки.  **Характеристики:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Прочие | | | | Статус | В наличии |  | | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1050х630х850 |  | | Страна | Россия |  | | Производитель | [ПРОММАШ](https://r-komplekt.ru/brands/prommash/) |  | | Материал корпуса | Крашенная сталь |  | | Вес, кг | 32 |  |   Ларь для хранения картофеля ЛХК ПРОММАШ | 1 шт |  |