|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **п\п** | **Наименование** | **Количество** | **Количество , цена** |
| 1 | Стеллаж со сплошными полками из нерж. стали С-1,6\*9\*6/4 (оцинк), 900\*600\*1600 мм / Мартэл (HESSEN)Стеллаж со сплошными полками из нерж. стали С-1,6*9*6/4  (оцинк), 900*600*1600 мм / Мартэл (HESSEN) | 1 шт |  |
| 2 | Стол мясной СМ-С-1200.600-02 (СМ-3/1200/600) / АтесиСтол мясной СМ-С-1200.600-02 (СМ-3/1200/600) / Атеси**Основные характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | открытый |
| Борт | да |
| Оснащение | полка |
| Ширина | 1200 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Высота | 870 мм |
| Вес (без упаковки) | 26 кг |
| Страна-производитель | Россия |

**Описание**Стол мясной ATESY СМ-3/1200/600 предназначен для разделки и последующей обработки мяса. Стол с четырех сторон оснащен герметичными бортами, предотвращающими от падения со стола продукта обработки на пол и забрызгивания стен. Под столешницей имеется нержавеющий лоток для сбора жидкости и отходов обработки мяса. Сток жидкости в лоток осуществляется через отверстие в столешнице. | 1 шт |  |
| 3 | Стол производственный СПО 15\*8 (оцинк.), 1500\*800\*870 мм / Мартэл (HESSEN) о**сновные характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | открытый |
| Оснащение | решетка |
| Ширина | 1500 мм |
| Глубина | 800 мм |
| Высота | 870 мм |
| Страна-производитель | Россия |

**Описание**Производственный стол Hessen СПО 15/8 используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли как для работы с продуктами питания, так и для хранения на нем посуды и кухонного инвентаря. Изделие произведено с использованием программы Technology without Injuries - комплекса технологических решений, направленных на уменьшение травмоопасности для персонала, работающего на оборудовании. Каркас и полка выполнены из углеродистой стали, окрашенной полимерной краской, столешница - из пищевой нержавеющей стали с укреплением из ламинированного ДСП.Стол производственный СПО 15*8 (оцинк.), 1500*800*870 мм / Мартэл (HESSEN) | 3 шт  |  |
| 4 | Шкаф ШЗК-С- 800.600-02-Р, 800х600х1730 мм / АтесиШкаф ШЗК-С- 800.600-02-Р, 800х600х1730 мм / АтесиКухонный шкаф ATESY ШЗК-С-800.600-02-Р серии Стандарт используется на предприятиях общественного питания и торговли для хранения столовой и кухонной посуды и инвентаря, а также продуктов питания, не требующих особых условий хранения. Модель оснащена распашными дверями с замком. Изделие полностью выполнено из нержавеющей стали AISI 430.Характеристики:* Габариты: 800х600х1730 мм
 | 2 шт |  |
| 5 | Шкаф для одежды ШО-Б-2-600.500-02-Р, 600х500х2000 мм (оцинк) / Атеси 14444 рубШкаф для одежды ШО-Б-2-600.500-02-Р, 600х500х2000 мм (оцинк) / Атеси | 1 |  |
| 6 | Полки настенные для досок и подносов ПД 950/17, 950\*400\*370 мм, 17 секций / Мартэл (HESSEN)Полки настенные для досок и подносов ПД 950/17, 950*400*370 мм, 17 секций / Мартэл (HESSEN)**Основные характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Установка | настенная |
| Разновидность | открытая |
| Кол-во рабочих уровней | 1 |
| Кассета / ячейки для посуды | да |
| Ширина | 950 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 370 мм |
| Страна-производитель | Россия |

**Описание**Кухонная полка Hessen ПД 950/17 используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для сушки и хранения подносов и разделочных досок. Изделие произведено с использованием программы Technology without Injuries - комплекса технологических решений, направленных на уменьшение травмоопасности для персонала, работающего на оборудовании. Полка полностью выполнена из пищевой нержавеющей стали.Дополнительные характеристики:* Количество секций: 17
 | 1 шт |  |
| 7 | Полка настенная для сушки тарелок ПНТ 12\*3, 1180\*310 мм, 44 тарелки / Мартэл (HESSEN)**Основные характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Установка | настенная |
| Разновидность | открытая |
| Кол-во рабочих уровней | 1 |
| Кассета / ячейки для посуды | да |
| Ширина | 1180 мм |
| Глубина | 310 мм |
| Страна-производитель | Россия |

**Описание**Кухонная полка Hessen ПНТ 12/3 используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для сушки и хранения тарелок и кухонного инвентаря. Изделие произведено с использованием программы Technology without Injuries - комплекса технологических решений, направленных на уменьшение травмоопасности для персонала, работающего на оборудовании. Каркас выполнен из нержавеющей стали, решетки - из никелированной стали.Дополнительные характеристики* Вместимость: 44 тарелки

Полка настенная для сушки тарелок ПНТ 12*3, 1180*310 мм, 44 тарелки / Мартэл (HESSEN) | 2 шт |   |
| 8 | Полка-шкаф для сушки тарелок и стаканов открытая ПТО-12\*4, 1180\*400\*700 мм, 44 тарелки / Мартэл (HESSEN)Полка-шкаф для сушки тарелок и стаканов открытая ПТО-12*4, 1180*400*700 мм,  44 тарелки / Мартэл (HEПолка-шкаф предназначена для сушки и хранения тарелок и иного инвентаря. Модель выполнена без дверок, что в определенной мере упрощает обращение с полкой. Модель изготовлена из нержавеющей стали, решетка из никелированной стали.Особенности модели:* Материал полки: нержавеющая сталь
* Материал решетки: никелированная сталь
* Количество тарелок: 44 шт.

**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Габариты Д х Ш х В, мм | 1180 х 400 х 700 |
| Длина, мм | 1180 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 700 |
| Тип полок | Для сушки посуды |
| Тип установки | Настенная |
|  |  |

 | 3 |  |
| 9 | Ларь для хранения картофеля ЛХК ПРОММАШ**Описание товара**Ларь для хранения картофеля **ЛХК ПРОММАШ** используется на предприятиях общественного питания, торговых предприятиях.**Области применения:*** Хранение картофеля

**Особенности:*** Тип шкафа: закрыты

**Характеристики:*** Количество дверей: 1

Поставляя мусорные баки, ящики для овощей для кухни, ресторанов, кафе, столовых и любых предприятий общественного питания, интернет-магазин «Ресторан Комплект» создает все условия для удобства клиентов. Купив Ларь для хранения картофеля ЛХК ПРОММАШ, вы получаете качественный продукт по оптимальной цене 15 706 руб. с возможностью доставки оборудования по всей территории России, в том числе Москва и Московская область, бесплатную консультацию от наших специалистов.Транспортные расходы и время ожидания клиента сведены к минимуму! Забрать товар можно самовывозом с [собственных складов компании или со склада регионального дилера](https://r-komplekt.ru/adresa.php) без ожидания доставки из Москвы и оплаты перевозки.**Характеристики:**

|  |
| --- |
| Прочие |
| Статус | В наличии  |  |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1050х630х850  |  |
| Страна | Россия  |  |
| Производитель | [ПРОММАШ](https://r-komplekt.ru/brands/prommash/)  |  |
| Материал корпуса | Крашенная сталь  |  |
| Вес, кг | 32  |  |

Ларь для хранения картофеля ЛХК ПРОММАШ | 1 шт |  |