|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adı** | **Keyfiyyət parametri (DÜİST)** | **Miqdarı (ton)** |
| Tökmə çuqun  Marka: L2  С        3,51 - 4,5 %%   Si      2,81 - 3,2 %%   Mn      0,4-0,9   %%   P             до 0,12 %   S             до 0,05 % | ГОСТ 4832-95 | 60 |

**Tökmə çuqun L2 spesifikasiya**