|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кабель Nikolan NKL 4100A-GY Тип кабеля: витая пара;Число пар: 4;Категория: 5е;Исполнение кабеля: одножильный (Solid);Экранирование: UTP (без защитного экрана);Диаметр проводника: 0,5 мм (24AWG);Материал проводника: медь;Материал оболочки: PVC (поливинилхлорид);Длина кабеля: 305 м. | 20шт. |