|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Объём | Примечание |
| Ограждения для футбольной площадки. Размеры площадки по контуру 29м х 49м.  Забор из Евросетки высотой   мин. 4.100. Цвет зелёный.  Длина панели 2500 мм.  Диаметр прутка:  5 мм  Размеры ячейки: 50х200 мм  Ограждение представляет собой сварную сетчатую конструкцию с V-образными прогибами, столбами и элементами для крепежа.  Покрытие: цинк + полимер | 156 м.п. | Учесть 2 входа, калитки. |