|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Минимальное, максимальное, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей |
| **1** | **2** | **3** |
| **Сейф металлический -30шт** | | |
| 1.1 | Высота внутренняя, мм | Не более 500 |
| 1.2 | Глубина внутренняя, мм | Более 200 не более 400 |
| 1.3 | Длина внутренняя, мм | Не более 500 |
| 1.4 | Защитные свойства | Взломостойкий |
| 1.5 | Класс устойчивости сейфа к взлому, кроме сейфа для банкомата | I |
| 1.6 | Класс устойчивости сейфового замка | A |
| 1.7 | Конструктивное исполнение | Свободно стоящий |
| 1.8 | Масса, кг | Более 100 не более 150 |
| 1.9 | Тип замка | Ключевой |
| 1.10 | Количество замков каждой независимой секции, шт | 1 |
| 1.11 | Количество независимых секций, шт | 1 |
| 1.12 | Количество полок, шт | 1 |
| 1.13 | Количество ригелей, шт | Не менее 3 |
| 1.14 | Угол открывания двери сейфа, градус | 180 |
| 1.15 | Класс устойчивости к взлому сейфа для банкоматов и платежных терминалов | I |
| 1.15 | Толщина стенок сейфа, мм | Не менее 35 |
| 1.16 | Огнестойкость | Не ниже 30Б |
| 1.17 | Защита замка от высверливания | Наличие |
| 1.18 | Защита ригелей от высверливания | Наличие |
| 1. **Сейф металлический-10шт** | | |
| 2.1 | Высота внутренняя, мм | Более 700 не более 1000 |
| 2.2 | Глубина внутренняя, мм | Более 200 не более 400 |
| 2.3 | Длина внутренняя, мм | Не более 500 |
| 2.4 | Защитные свойства | Взломостойкий |
| 2.5 | Класс устойчивости сейфа к взлому, кроме сейфа для банкомата | I |
| 2.6 | Класс устойчивости сейфового замка | A |
| 2.7 | Конструктивное исполнение | Свободно стоящий |
| 2.8 | Масса, кг | Более 150 не более 200 |
| 2.9 | Тип замка | Ключевой |
| 2.10 | Количество замков каждой независимой секции, шт | 1 |
| 2.11 | Количество независимых секций, шт | Не менее 2 |
| 2.12 | Количество полок, шт | 2 |
| 2.13 | Количество ригелей, шт | Не менее 3 |
| 2.14 | Угол открывания двери сейфа, градус | 180 |
| 2.15 | Класс устойчивости к взлому сейфа для банкоматов и платежных терминалов | I |
| 2.15 | Кассовая ячейка (трейзер) в верхней секции | Наличие |
| 2.16 | Толщина стенок сейфа, мм | Не менее 35 |
| 2.17 | Огнестойкость | Не ниже 30Б |
| 2.18 | Защита замка от высверливания | Наличие |
| 2.19 | Защита ригелей от высверливания | Наличие |