Доставка Свердловская область, п. Свободный,

|  |  |
| --- | --- |
| Лист оцинкованный  ГОСТ 19904-90  размер мм: 0,5х1250х2500.  Назначение: в качестве настилов или устройств кровли;  Параметры:  -по толщине: нормальная (БТ);  -по ширине: нормальная (БШ);  -предельное отклонение по толщине: от-0,09мм до +0,09мм;  -предельное отклонение по ширине: +6мм;  -предельное отклонение по длине: +20мм | 600м2 |