|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПУ ХВС с импульсным выходом Ду 15 (муфтовый) ГОСТ 6019-83 | шт. | 1 |
| 2 | ПУ ХВС с импульсным выходом Ду 32 (муфтовый) (многоструйные, сухоходные) ГОСТ 6019-83 | шт. | 2 |
| 3 | ПУ ХВС с импульсным выходом Ду 40 (муфтовый) (многоструйные, сухоходные) ГОСТ 6019-83 | шт. | 3 |
| 4 | ПУ ХВС с импульсным выходом Ду 50 (муфтовый) (многоструйные, сухоходные) ГОСТ 6019-83 | шт. | 1 |
| 5 | ПУ ХВС с импульсным выходом Ду 80 (турбинный) (фланцевый) ГОСТ 14167-83 | шт. | 6 |
| 6 | ПУ ХВС с импульсным выходом Ду 100 (турбинный) (фланцевый) ГОСТ 14167-83 | шт. | 4 |