ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 Закупки ТРУ осуществляются для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта: НЕТ.

 Закупки товаров осуществляются в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией: НЕТ.

 Закупки консультационных услуг: НЕТ

 Наличие требования по опасным производственным объектам: НЕТ

 Наличие лицензии на выполнение предлагаемых работ и услуг: НЕТ

Наличие требования по опасным производственным объектам: НЕТ

 Наличие проектно-сметной документации: НЕТ

Наименование товара: Генератор для электрогенераторной установки

*(Генератор синхронный ЭГВ.08.1.У1)*

Электродвигатели предназначены для электроснабжения пассажирского вагона.

Основные технические данные и характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметров | ЭГВ.08.У1 |
| Номинальная мощность, кВа | 35 |
| Линейное напряжение, В | 116/92 |
| Номинальный ток, А | 174/220 |
| Часовая мощность, кВА | 40 |
| Ток при часовой мощности, А | 200/251 |
| Напряжение возбуждения, Вmax | 140/110 |
| Ток возбуждения, Аmax | 5/5 |
| Номинальная частота, Гц | 150/690 |
| Номинальная частотавращения, об/мин | 750 - 3450 |
| Максимальная частотавращения, об/мин, | 3880 |
| Частота вращения при часовоймощности, об/мин | 1000 - 3450 |
| Ток нулевого провода, А | 10 |
| Параметры на выходе выпрямителя (по постоянному току):номинальное напряжение, Вноминальный ток, А | 140±5/110±5229/291 |
| Коэффициент полезногодействия, % | 85/72 |
| Соединение фаз основной обмотки | звезда |
| Маховый момент, кГ м | 9,5 |
| Число фаз | 3 |
| Тип вагона | Для вагонов с повышеннойкомфортностью |

Общие требования

* + - 1. Предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров: 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара.
			2. Потенциальный поставщик обязан указать в технической спецификации страну происхождения, завод-изготовитель, марку-модель закупаемого товара, год изготовления Товара.
			3. Товар должен быть новым, не восстановленным (ранее бывшее в эксплуатации), без дефектов.