|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепараметра /характеристики/ показателя | Ед. измер. | Значения |
| **1** | **Кровать госпитальная деревянная** |
|  | Основание (основная конструкция) | - | Деревянное ортопедическое на ножках с узкими ламелями |
|  | Материал ножек | - | Металлические с пластичным оголовком |
|  | Цвет ножек | - | хром |
|  | Высота изголовья | см | 98 |
|  | Высота изножья | см | 38 |
|  | Цвет ЛДСП | - | Гварнери |
|  | Форма вертикальной плиты ЛДСП (изголовья) | - | С закруглениями |
|  | Выдерживаемая нагрузка | кг | От 130 |
|  | Толщина ЛДСП | мм | От 16 до 18 |
|  | Все торцы покрыты кромкой ПВХ толщиной | мм | Не менее 2 |
|  | Ширина | см | От 90 до 93,5 |
|  | Длина | см | От 200 до 203,5 |
|  |  |  |  |
| **2** | **Тумба прикроватная** |
|  | Комплектация тумбы | - | С полкой, с ящиком |
|  | Ящик-фолдинг | - | соответствие |
|  | Форма ручки | - | скоба |
|  | Цвет ручки | - | хром |
|  | Цвет ЛДСП | - | Гварнери |
|  | Ширина | см | 45 |
|  | Глубина | см | 44 |
|  | Высота | см | 45 |
|  | Тумба изготовлена из ЛДСП толщиной | мм | От 16 до 18 |
|  | Все торцы покрыты кромкой ПВХ толщиной | мм | Не менее 2 |