Заявка

ООО «Уралмоторс» интересует прицеп тракторный-топливозаправщик модели ПТЗ-5800 а также другии модели топливозаправщиков объёмом 20000м2 =1 шт и 30000м2=1шт.С мини топливораздаточной колонкой предназначенной для выдачи бензина и ДТ. Комплектация: мини электронасос 220В производительностью 50 л/мин, топливораздаточный шланг 4 м,кран раздаточный автоматический, всасывающая гидравлика, фильтр тонкой очистки.

|  |  |
| --- | --- |
| Базовое шасси | Прицеп тракторный **двухосный** |
| Тягачи прицепа | УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ и др. |
| Вместимость | 20 000 литров |
| Количество отсеков | 1 |
| Материал | сталь 3 |
| Покрытие резервуара по технологии**Benza coating sistem** | Цинконаполненный грунт, износостойкая эмаль(цвет резервуара – белый или оранжевый). |
| Тип резервуара | Цилиндрический, одностенный |
| Тип топливораздаточной установки | "Benza" |
| Количество топливораздаточных установок | 1 |
| Производительность топливораздаточной установки | до 50 л/мин |
| Привод топливораздаточных установок | 220 В |
| Тонкость фильтрации топлива | 30 мкм (дизельное топливо) |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Колея | 2040 |
| Шины | 4+1 КФ-105 |
| Электрооборудование прицепа | задние фонари |
| фонарь освещения номерного знака |
| Номинальное напряжение электрооборудования прицепа | 24. В |
| Уровнемер | ПМП-201 |
|  |  |

Дизельное топливо и бензин соответствует экологическому стандарту ЕВРО-2.

Предлагать только по наличию Товара.