Приложение 1

Техническое задание.

| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Значение** |
| **Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки** | **Показатели, которые не могут изменяться** |
| 1. | Герметик  | основа | - | акрил | шт. | 33 |
| состав герметика | - | однокомпонентный |
| назначение | - | для заполнения щелей и трещин, а также для герметизации швов, как внутри, так и снаружи помещений |
| цвет | - | белый |
| вид герметика | - | морозостойкий |
| упаковка | - | картридж |
| объём упаковки, мл | не менее 280, не более 330 | - |
| 2. | Герметик  | основа | - | акрил | шт. | 8 |
| состав герметика | - | однокомпонентный |
| назначение | - | для паркета, ламината, дерева, стен, дверей, бетона, кирпича |
| материал поверхности применения |  | дерево |
| цвет | - | орех |
| упаковка | - | картридж |
| объём упаковки, мл | не менее 280, не более 330 | - |
| 3. | Герметик  | основа | - | акрил | шт. | 8 |
| состав герметика | - | однокомпонентный |
| назначение | - | для паркета, ламината, дерева, стен, дверей, бетона, кирпича |
| материал поверхности применения |  | дерево |
| цвет | - | вишня |
| упаковка | - | картридж |
| объём упаковки, мл | не менее 280, не более 330 | - |
| 4. | Герметик  | основа | - | акрил | шт. | 8 |
| состав герметика | - | однокомпонентный |
| назначение | - | для паркета, ламината, дерева, стен, дверей, бетона, кирпича |
| материал поверхности применения |  | дерево |
| цвет | - | сосна |
| упаковка | - | картридж |
| объём упаковки, мл | не менее 280, не более 330 | - |
| 5. | Герметик | назначение | - | для герметизации и заполнения швов и стыков | шт. | 8 |
| состав герметика | - | однокомпонентный |
| основа | - | силикон |
| цвет | - | прозрачный |
| упаковка | - | картридж |
| объём упаковки, мл | не менее 280, не более 330 | - |