|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профиль "Армстронг" поперечный  Размер: Длина - 600мм (0,6 метра), ширина - 24мм, высота - 20мм (Т-24/20);  Вид подвесной системы - Т24 (под модули с кромкой Board, Line, Tegular);  Несущая способность - до 4,3 кг/м2;  Материал - Сталь с защитным покрытием; Цвет - Белый | шт | 300 |
| 2 | Профиль "Армстронг" угловой декоративный  Размер: Длина 3000мм (3 метра),  ширина 19х19 мм;  Материал - Сталь;  Покрытие - Матовое | шт | 90 |
| 3 | Плита из минеральной ваты. Армстронг 600х600 | м2 | 180 |
| 4 | Подвеска пружина, Подвес 4 отверстиями, разборный d 3мм (в сборе),  состоит из тяги и крюка длиной 0,5 м, и пружины подвеса с 2-мя отверстиями. | шт | 130 |
| 5 | Прямой подвес для профиля (кронштейн ПП-125)  300х30х1,0 мм, Расчетная нагрузка не менее 40 кг | шт | 2000 |
| 6 | Профиль соединительный Профиль соединительный Н-образный неразъемный  Толщина поликарбоната 10 мм  Длина профиля: не менее 6 м  Цвет: бронза | шт | 50 |
| 7 | Поликарбонат 6мм Сотовый ROYALPLAST или эквивалент, цвет Бронза, длина 12 м, ширина 2,1 м  Толщина плиты (мм) 6 | шт | 10 |
| 8 | Поликарбонат 8мм, Сотовый ROYALPLAST или эквивалент, цвет Бронза, длина 12 м, ширина 2,1 м  Толщина плиты (мм): 8 | шт | 10 |
| 9 | Поликарбонат 10мм, Сотовый ROYALPLAST или эквивалент, цвет Бронза, длина 12 м, ширина 2,1 м  Толщина плиты (мм): 10 | шт | 10 |