Антикоррозийное покрытие воздуховодов - эмаль общего назначения ЭП-1001 антикоррозионный ТУ 2312-018-88712501-13, ГОСТ 51691-2008 - 0,00491 тн.

Металлоконструкции для крепления воздуховодов - 3,0 кг

Антикоррозийное покрытие воздуховодов - эмаль общего назначения ГОСТ15879-70 - 0,00137 м2 (тн)

Антикоррозийное покрытие воздуховодов эмаль общего ГОСТ15879-70 назначения - 0,00328 м2 (тн).

Антикоррозийное покрытие воздуховодов эмаль общего назначения ГОСТ15879-70 - 0,04777 м2 (тн).

Огнезащитная эмаль для воздуховода "Тексотерм" EI50 s=1,7мм - 0,01092 м2(тн).

Антикоррозийное покрытие ЭП-1001 воздуховодов - эмаль общего назначения антикоррозионный ТУ2312-018-88712501-13, ГОСТ 51691-2008 - 0,00464 тн

Огнезащитная эмаль для воздуховода"Тексотерм" EI60 s=1,7mm - 0,00737 м2