Технические условия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Технические характеристики  (ГОСТ, ТУ (все предусмотренные) | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Гранатовый песок 80 mesh  (фасовка по 25кг.) (Производство ЮАР) | Хим. состав:  SiO-36%; Al2O3-20%; Fe2O3-30%; Fe0-2%; Ti02-1 %; MnO-1 %; СаО-2%; MgO-6%.  Мин. состав:  Гранат: 97-98%; Ильменит: 1-2%; Цирконий:<0,2%;  Кварц (свобо-дные сил.): <0,5%; Другие:<0,25%.  Физ. свойства:  Насыпная плот-ность: 2,38 тн/м; Удел. масса: 4,1;  Твердость (Mohs): 7,5-8,0;  Точка плавления: 1250 С°;  Форма естест.гранул: угловатая. | Тонна | 36 |