Технические условия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Технические характеристики (ГОСТ, ТУ (все предусмотренные) | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Гранатовый песок80 mesh(фасовка по 25кг.)(Производство ЮАР)  | Хим. состав:SiO-36%; Al2O3-20%; Fe2O3-30%; Fe0-2%; Ti02-1 %; MnO-1 %; СаО-2%; MgO-6%.Мин. состав:Гранат: 97-98%; Ильменит: 1-2%; Цирконий:<0,2%; Кварц (свобо-дные сил.): <0,5%; Другие:<0,25%.Физ. свойства:Насыпная плот-ность: 2,38 тн/м; Удел. масса: 4,1;Твердость (Mohs): 7,5-8,0;Точка плавления: 1250 С°;Форма естест.гранул: угловатая. | Тонна | 36 |