QUADRO 1420A Станок многопильный (высота пропила 80мм, 15кВт, максимальное расстояние между крайними пилами 200мм) в комплекте с 15 пилами, пылеулавливающим агрегатом ПК-3150 с воздуховодами

QUADRO 520 Станок четырехсторонний продольно- фрезерный (сечение обработки 200х120мм) в комплекте:

Комплект инструмента (ножевые барабаны – 4шт. плоских, 2шт. – бланкетных (под профиль), плоские ножи, устройство для выставления ножей), пылеулавливающий агрегат УВП-7000 с воздуховодами, пылеулавливающий агрегат ПК-3150 с воздуховодами

EcoWood SF 400D Станок фуговальный с диагональным валом в комплекте: 3 комплекта плоских ножей, пылеулавливающий агрегат ПК-3150 с воздуховодами

QUADRO 63 Станок рейсмусовый c программатором в комплекте: 3 комплекта плоских ножей, пылеулавливающий агрегат ПК-3150 с воздуховодами

ECOWOOD TK-400РМ Станок торцовочный с нижним расположением пилы в комплекте: дисковые пилы – 6шт., пылеулавливающий агрегат ПК-3150 с воздуховодами

ЦТ10-4M Станок торцовочный с поворотом пилы