Стеклопакет 6plcl t/20al/33.1

Ширина, мм: 1765

Высота, мм: 1165

Толщина,мм: 32

Гермети: полисульф\_THI Гл.герм. 5.0

2 притупления edge 1/2/3/4 GLASS:2

1 притупления edge 1/2/3/4 GLASS:1

Закалка флоат край:1 GLASS:1