Техническое задание

на поставку лодочных моторов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица измерения | Страна происхождения |  |
| Кол-во лодочных моторов | Цена за ед., руб. |
| 1 | Лодочные моторы мощностью свыше 15 л.с. | ед. |  | 9 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

1. **Характеристика лодочного мотора:**

|  |
| --- |
| **Характеристики и описание лодочного мотора мощностью свыше 15 л.с.**  Мощность: 20,0 л.с. (14,7 кВт)  Вес сухого мотора: не менее 45 кг.  Обороты в минуту (RPM): не менее 6000-7000  Объем: не менее 333 куб. см.  Тип двигателя: не менее 2 – цилиндровый рядный  Система впрыска топлива: да  Система запуска: электрическая  Рулевое управление: дистанционное  Система охлаждения: водяное охлаждение  Рекомендуемая высота транца: не менее 381 мм.  Топливный бак: не менее 12 литров  Тип топлива: бензиновые  Тип мотора: 4-тактные моторы |