|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Дата:*** | **11.03.2022** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Дата:*** | **12.03.2022** | |
| ***Клиент:*** | **ООО ЮГЕЛ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проект:*** |  | | | |  |  |  |  |  |  |  | ***Проверить клиента:*** | |
| ***СЕ:*** |  | | | |  |  |  |  |  |  | ***Имя:*** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Дата:*** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стеклянная крыша** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Количество: чистые номера** |  | **Длина** |  | **Ширина** | **единица измерения** | **Толерантность** |  | **Толстый** | **единица измерения** | **Толерантность** | **Описание** |  | ***Допуск по ширине*** |
| **стандартный** | ***совет Алкомий*** |
| 11340 | шт. | 2110 | Икс | 1246 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Стандартная панель |  | ***+ 0/-1 мм.*** |
| 2918 | шт. | 2110 | Икс | 621 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Половина стекла |  | ***+ 0/-1 мм.*** |
| 120 | шт. | 2110 | Икс | 308 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Четверть панели |  | ***+ 0/-1 мм.*** |
| 292 | шт. | 2110 | Икс | 257 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Конечная панель. (Или вырезать на строительной площадке) | | ***+ 0/-1 мм.*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6720 | шт. | 1200 | Икс | 1244 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | В вентиляционном окне | | ***+ 0/-1 мм.*** |
| 6720 | шт. | 925 | Икс | 1246 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Под вентиляционным окном | | ***+ 0/-1 мм.*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1254 | шт. | 1200 | Икс | 619 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | В вентиляционном окне | | ***+ 0/-1 мм.*** |
| 1254 | шт. | 925 | Икс | 621 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Под вентиляционным окном | | ***+ 0/-1 мм.*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Спецификация стекла Фронтоны** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Количество: чистые номера** |  | **Длина** |  | **Ширина** | **единица измерения** | **Толерантность** |  | **Толстый** | **единица измерения** | **Толерантность** | **Описание** |  |  |
| **стандартный** |  |
| 2100 | шт. | 1915 г. | Икс | 784 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Стандартная панель |  |  |
| 198 | шт. | 1915 г. | Икс | 384 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Половина стекла |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | шт. | 1400 | Икс | 784 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Вырезать на строительной площадке |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1215 | шт. | 1915 г. | Икс | 817 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Стандартная панель |  |  |
| 394 | шт. | 401 | Икс | 817 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Стандартная панель |  |  |
| 11 | шт. | 230 | Икс | 817 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Стандартная панель |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | шт. | 1915 г. | Икс | 401 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Половина стекла |  |  |
| 66 | шт. | 401 | Икс | 401 | мм. | + 1/-1 мм. | Икс | 4 | мм. | ± 0,2 мм. | Половина стекла |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Это строго рекомендации по количествам и измерениям от YUGEL.* | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Для ширины стекла на крыше мы настоятельно рекомендуем использовать допуск + 0 / -1 мм. вместо стандартных +1/-1 мм. используется поставщиками стекла.*** | | | | | | | | | | | | | |
| *Все количества и размеры в этой спецификации должны быть проверены и подписаны клиентом перед заказом стекла.* | | | | | | | | | | | | |  |
| *Подписанный список должен быть отправлен обратно в YUGEL. Клиент не может получить какие-либо права из этого совета.* | | | | | | | | | | |  |  |  |
| *К этому совету применяются «Условия Metaalunie».* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ООО «ЮГЕЛ» готов приобрести стекло в количестве 800 тонн.