|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |
| п/пНаименование товараНаименование показателей товараЕдиница измеренияЗначение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки123451Кондиционер бытовой**Вид кондиционера**сплит-система**Инверторный тип кондиционера**да**Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)****Мощность в режиме охлаждения**Киловатт**Мощность в режиме нагрева**Киловатт**Тип внутреннего блока**настенныйХолодопроизводительность КиловаттТеплопроизводительностьКиловаттМаксимальный уровень звукового давления внутреннего блокадБ(А)Длинна трассы хладагентамДлинна кабельной трассымДлина дренажной трассымТип хладагентафреон R410AМаксимальный расход воздуха внутреннего блокам3/час | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки используются только точные цифровые или иные параметры | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки могут не использоваться точные цифровые или иные параметры | Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик) |
| 6 | 7 | 10 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Не ниже А |  |  |
|  ≥ 1,5 |  |  |
|  ≥ 1,5 |  |  |
|  |  |  |
| ≥ 2,6 |  | для обеспечения комфортных условий исходя из площади помещений |
| ≥ 2,6 |  | для обеспечения комфортных условий исходя из площади помещений |
| ≤ 30 |  |  для обеспечения комфортных условий  |
| ≥ 5 |  | для комфортного расположения блоков в помещении |
| ≥ 5 |  | для оптимального расположения блоков в помещении |
| ≥ 5 |  | для оптимального расположения блоков в помещении |
|  |  | для безопасной эксплуатации без вреда для окружающей среды |
| ≥ 450 |  | для комфортных условий исходя из объема помещений |