Характеристики товара:

Летучие % max 15

Зола % max 7

Свободный углерод % min 78

Кажущаяся плотность kg/m3 1360,0

Удельное электр. сопротивление ohm mm2/m max 90

Прочность на сжатие kg/cm2 min 190

Пористость % max 25

1. Объём в месяц ± 60 тонн в месяц

2.Условия поставки - DAP Сумгаит

3. Условия оплаты – 100% предоплата.

4. Валюта платежа – по договоренности

6. Годовой контракт

7. Упаковка: поставщик поставляет в биг-бэгах по 950 кг на паллетах в контейнерах или навалом .

7. Особые условия:

- покупатель нерезидент РФ