В пределах одного типового этажа , между наружным и ограждающими конструкциями.Демонтируется всё, за исключением ограждающих (наружные витражные конструкции, навесные стеновые панели, лестничные марши, лифтовые стены) и несущих (несущие металлоконструкции и плиты перекрытия) конструкций. План типового этажа - приложение № 2 к договору №          
Виды работ:  
Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран                                                              
Демонтаж закладных деталей весом до 4 кг                                                                              
Демонтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных                  
Демонтаж армирующей сетки (лобики)                                                                        
Демонтаж металлического каркаса из уголка                                                                              
Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях                                            
Демонтаж каркаса из бруса 50\*50 под подоконником                                            
Разборка армирования кладки стен и других конструкций                                          
Разборка мелкоблочных стен                                                                                                      
Разборка кирпичных стен                                                                                                
Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных                        
Разборка деревянных передаточных межкомнатных коробок                                
Демонтаж унитазов и писсуаров                                                                                    
Демонтаж умывальников и раковин                                                                                                
Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах                                              
Демонтаж плитки и штукатурки со стен в санузлах.                                                                        
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов                                        
Разборка покрытий полов из линолеума и релина                                                                      
Разборка покрытий полов паркетных                                                                                              
Разборка покрытий полов цементных                                                                          
Демонтаж гидроизоляции оклеечной (2 слоя)                                                      
Демонтаж армирования подстилающих слоев и набетонок                                          
Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой                                                
Разборка труб в полах со скрытой проводкой                                                                
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2                            
Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки                                        
Разборка покрытий полов из керамических плиток                                                        
Демонтаж люков герметических                                                                                        
Разборка покрытий полов цементных (стяжек)                                                              
Демонтаж гидроизоляции оклеечной (2 слоя)                                                              
Демонтаж армирования подстилающих слоев и набетонок                                                
Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой                                    
Перемещение демонтируемого материала в пределах этажа                  
Погрузка демонтируемого материала в мусорный контейнер (выбрасывание в строительный мусороприемник)                                                                                                          
При демонтаже неполного этажа расчет за выполненные работы ведется при условии демонтажа, перемещения и погрузки мусора не менее 30 % площади этажа.  
Строго не судимые граждане РФ.Инструмент не требуется. По будням рабочих от метро забирает и привозит назад автобус.Иногородним проживание в общежитии в части бесплатно. Возможно питание на территории части в счёт аванса, смена-от 2000 рублей (наличными).График:с 7:30 до 18:30,обед с 13:00-14:00)  
Так же на подряд требуются: ИП и ООО-1600 рублей за кв.м(без НДС) Расчет производится два раза в месяц по факту выполненных работ.Площадь 8600 кв.м89016996369Всего, без НДС: 13 860 000 руб