Техническое задание на модернизацию СХД NetApp AFF220

Твердотельные накопители должны удовлетворять следующим техническим требованиям:

1. Наличие совместимости с существующей системой хранения данных NetApp AFF220

2. Количество твердотельных накопителей: 12 шт.

3. Технические характеристики твердотельного накопителя:

3.1. Тип:SSD

3.2. Объем накопителя: не менее 3.8Т6

3.3. Тип подключения: SAS

3.4. Скорость передачи данных: не менее 12 Гбит/с

3.5. Форм-фактор: 2,5 дюйма.

3.6. Наличие возможности горячей замены.

4. — Должно быть обеспечено право лицензионного использования операционной системы DATA

ONTAP на твердотельных накопителях на требуемый в данном задании общий объем дисков.

5. — Наличие технической (сервисной) поддержки производителя оборудования в течение не менее

4 лет на месте установки оборудования, включающей:

5.1. — Круглосуточный доступ к центру технической поддержки производителя по телефону, e-mail

или web для решения и эскалаций критических проблем;

5.2. — Доставку запасных частей (курьерской службой) на место установки оборудования в течение следующего рабочего дня с момента принятия решения о необходимости замены.

6. — Должны быть произведены работы по установке твердотельных накопителей в существующую

систему хранения данных NetApp AFF220, выполнены работы по добавлению дисков в существующие

дисковые группы и агрегаты, расширению существующих томов. Должны быть выполнены работы по

настройке SBM/CIFS ресурсу и его интеграции со службой каталогов (Active Directory)

инфраструктуры виртуальных рабочих столов.