|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара**[[1]](#footnote-1) | **№**  **п/п** | **Наименование характеристики параметра товара** | **Значение характеристики** | **Количество, шт.** |
| Остановочный павильон | **Габаритные размеры остановочного павильона:** | | | 2 |
| 1 | Ширина | Не менее 4000 мм |
| 2 | Глубина | Не менее 1500 мм |
| 3 | Высота | Не менее 2500 мм |
| **Остановочный павильон включает в себя:** | | |
| 4 | Каркас рамок из профильных труб квадратного сечения, с окраской грунт-эмаль (цвет серый) | Наличие |
| 5 | Размер профильных труб | не менее 40х40 с толщиной стенки не менее 2 мм |
| 6 | стенки на каркасе (3 шт.) | Наличие |
| 7 | Крыша полукруглая (1 шт.) | Наличие |
| 8 | Материал стенок и крыши | Оцинкованный профилированный лист С-8 0,55 мм, цвет RAL 7000, ***либо*** RAL 7005, ***либо*** RAL 7012 |
| **Экстерьер** | | |
| 9 | Урна (1 шт.) металлическая, объемом 30 литров, приваренная к каркасу остановки | наличие |
| 10 | Скамья на металлокаркасе с болтовым креплением к стойкам задней стенки остановочного павильона | наличие |
| 11 | Материал скамьи | Строганный, мореный скамейный брус |

1. **1** *Наименование, фирменное наименование, товарный знак (при наличии).* [↑](#footnote-ref-1)