Приложение №2

Оказание услуг по изготовлению и размещению

информационных баннеров на территории г. Грозного

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**1.Тип объекта закупки:** услуга

**2. Наименование объекта закупки1:** Оказание услуг по изготовлению и размещению информационных баннеров на территории г. Грозного.

**3. Код объекта закупки в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) или общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 2**18.12.12.000

**4.** Требования к техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика** | **Максимальная цена единицы работы, услуги**  **(руб.)** |
| 1 | **Баннер не менее 3 х 6 м** | Размер не менее 3 х 6 м; (без шовное)  Материал: Литая баннерная ткань (виниловая ткань).  Основные требования к материалу:  -гладкая поверхность; -устойчивость к природным воздействиям; -низкая чувствительность к ультрафиолету -высокая прочность и износостойкость;  -эластичность; -долговечность.  -устойчивость на растяжение и на разрыв.  Плотность не менее 440 гм/кв. м.  Плотность сечения (Денье) - не менее 500\*500  Плотность плетения (нитей/дюйм) - не менее 28x28  Температура стойкость: от –40С до +70 С  Печать сольвентная, полноцветная, односторонняя  Разрешение печати не менее 450 dpi, | 4000 |
| 2 | **Баннер не менее 3 х 0,9м** | Размер не менее 3 х 0,9м;  Материал: Литая баннерная ткань (виниловая ткань).  Основные требования к материалу:  -гладкая поверхность; -устойчивость к природным воздействиям; -низкая чувствительность к ультрафиолету -высокая прочность и износостойкость;  -эластичность; -долговечность.  -устойчивость на растяжение и на разрыв.  Плотность не менее 440 гм/кв. м.  Плотность сечения (Денье) - не менее 500\*500  Плотность плетения (нитей/дюйм) - не менее 28x28  Температура стойкость: от –40С до +70 С  Печать сольвентная, полноцветная, односторонняя  Разрешение печати не менее 450 dpi, | 900 |

**Перечень включенных услуг:** Разработка эскизов, изготовление, постпечатные работы: усиление краев баннера, пробивка люверсов, размещение, установка (монтаж, демонтаж), услуги спецтехники.

**Место для размещения баннеров** предоставляются Заказчиком, по согласованию.

**Содержание баннера** изображение и текст оформляются исходя из республиканских мероприятий, по согласованию с Заказчиком. Единый стиль для баннеров включает следующие элементы: слоган, фото-имиджи либо графика, колористика, шрифт и т.д.

**Требования, предъявляемые к качеству услуги:** Высокое разрешение качества печати, заливки краски, сочность цвета, нанесение сольвентными красками, устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым излучениям, гарантийный срок выцветания не менее 12 месяцев.

**Требования к установке:** Конструкции должны отвечать строительным нормам и требованиям, установка с учетом погодных условий и воздушного потока, надежность креплений, недопустимость срыва баннера при самых сильных нагрузках, технология монтажа – растяжение с помощью люверсов, усиление краев (люверсов), качественная натяжка. (Возможно использование и других технологий для установки баннера, в зависимости от самой конструкции и места расположения, по согласованию с Заказчиком).

**Крепежный материал** и другие соответствующие материалы, требующиеся для качественной установки баннера, приобретаются за счет Исполнителя

Услуги по изготовлению и размещению информационных баннеров оказываются по мере необходимости со дня заключения контракта по 31 декабря 2024 г. По заявке заказчика в течение 3 (трех) дней с момента утверждения макета эскиза. - макет эскизов предоставляется заказчику в течение 2 (двух) дней со дня поступления заявки от заказчика. - срок размещения баннеров на местах от 5 дней до 10 дней. Демонтаж (утилизация) на последний день окончания сроков размещения баннеров.

Место, сроки, монтаж, демонтаж размещения баннеров каждый раз согласуются с Заказчиком.

В эскизах не должны использоваться образы, изображения предметов, запрещенных Федеральным законом «О рекламе».