Для формирования Плана закупок и заключения договора на 2024 год, прошу предоставить коммерческое предложение с указанием цены на поставку товара и выполнение работ по установке за единицу без НДС и общую сумму без НДС, на следующую закупку (важно стоимость выполнения работ по установке указать отдельной суммой):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование услуг | Место оказания услуг | Ед.изм | Рекомендуемые технические характеристики | Площадь помещения | Годовой объем |
| 1 | **Поставка и установка оборудования для подачи кондиционированного воздуха** | г. Омск, ст. Входная, ПМС-22 | Шт. | Инвертор: естьМинимальный/ максимальный уровень шума внутреннего блока: от 25 до 30 дБ/ от 35 до 40 дБ;Мощность охлаждения/ обогрева: от 3000 до 3999 Вт/ от 3500 до 4999 Вт;Холодопроизводительность: 12000 BTUРабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения/нагрева: макс.53°С, мин. 0°С / макс.24°С, мин. -15°СКласс энергопотребления (обогрев/охлаждение): А/А | Административное здание - кабинет гл.мех 17,0м2Административное здание - кабинет нормировщика -16,0м2Участок демонтажа РШР - тех.класс 30,0м2Участок сборки СП - столовая 20,0м2 | 4 |
| 2 | Новосибирская обл., г. Обь, ул. Путейцев 1, ОПМС-19 | Шт. | Административное здание - кабинет охраны труда 17,0м2Административное здание - кабинет секретаря 16,0м2Административное здание - кабинет главного инженера 20,0м2Административное здание - кабинет технической учебы 12,0м2 | 4 |
| 3 | Новосибирская обл., Новосибирский р-он, с. Барышево, ПМС-20ст.Промышленнаяст. Крахаль | Шт. | Инвертор: естьМинимальный/ максимальный уровень шума внутреннего блока: от 25 до 30 дБ/ от 35 до 40 дБ;Мощность охлаждения/ обогрева: от 3000 до 3999 Вт/ от 3500 до 4999 Вт;Холодопроизводительность: 12000 BTUРабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения/нагрева: макс.53°С, мин. 0°С / макс.24°С, мин. -15°СКласс энергопотребления (обогрев/охлаждение): А/А | АБК кабинет -19,9 м2АБК кабинет прораба -17,1м2Кабинет мастеров 21,2 2Кабинет мастеров -36,0 м2Кабинет начальника участка -36,0 м2 | 32 |
| 4 | Алтайский кр. г. Новоалтайск ул. Привокзальная, 10, ПМС-177 | Шт. | Кабинет охраны труда – 23,12 м2Кабинет приемосдатчиков – 18,64 м2Тех.отдел – 28,96 м2Кабинет главного механика – 19,76 м2Учебный класс – 48,10 м2 | 5 |

 Цена формируется с учетом всех возможных расходов, связанных
с поставкой и установкой, в том числе транспортные и командировочные расходы, стоимость материалов, услуги подъема, используемые при установке, а также все виды налогов (кроме НДС), сборов и иных обязательных платежей, связанных с выполнением обязательств по договору.

|  |
| --- |
| 1. **Наименование выполненных работ, их количество (объем), стоимость**
 |
| Наименование выполненных работ | Ед.изм. | Кол-во (объем) | Цена за единицу без учета НДС( руб.) | Цена за единицу с учетом НДС( руб.) | Стоимость Всего без учета НДС( руб.) | Стоимость Всего с учетом НДС( руб.) |
| **Поставка и установка оборудования для подачи кондиционированного воздух на рабочие места и в помещения для отдыха работников** |
| Поставка оборудования для подачи кондиционированного воздуха | Шт. | 4 |  |  |  |  |
| Шт. | 4 |  |  |  |  |
| Шт. | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Шт. | 5 |  |  |  |  |
| Установка оборудования для подачи кондиционированного воздуха | Ед. | 18 |  |  |  |  |
| **Обоснование формирования цены** | Цена договора сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1) пункта 54 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд покупателя, включает все возможные расходы и затраты участника, в том числе транспортные и командировочные расходы, стоимость материалов, услуги подъема, используемые при установке, а также все виды налогов (кроме НДС), сборов и иных обязательных платежей, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| **2. Требования к работам:** |
| Выполнение работ по устройству и оборудованию установок для подачи кондиционированного воздуха | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по безопасности труда и охране окружающей среды, в строгом соблюдении правил электробезопасности, в соответствии с нижеперечисленными нормативными документами:[СНиП 21-01-97](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cpms22-AlekseenkoEN%5C%5Cpms22-AlekseenkoEN%5C%5Cdrp_UstyugovaAI%5C%5CAArsentjeva%5C%5CProgram%20Files%5C%5CStroyConsultant%5C%5CTemp%5C%5C990.htm%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9) - Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями № 1, 2)[СНиП 12-04-2002](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cpms22-AlekseenkoEN%5C%5Cpms22-AlekseenkoEN%5C%5Cdrp_UstyugovaAI%5C%5CAArsentjeva%5C%5CProgram%20Files%5C%5CStroyConsultant%5C%5CTemp%5C%5C9573.htm%22%20%5Co%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) - Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производствоПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Министерством энергетики РФ №6 от 13.01.2003г.Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены Приказом Министерства энергетики ПФ от 24.03.2003г. №115 |
| Технические и функциональные характеристики товара, выполняемых работ | Тип сплит-система;Тип блока – колонный;вариант размещения настенный;Наличие дистанционного управления.Поставляемый товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений и соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара. Место установки на территории Покупателя согласовывается Поставщиком дополнительно с Покупателем.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Место поставки товара и выполнение работ по установке | Ед.изм. | Площадь помещения |
| 1 | г. Омск, ст. Входная, ПМС-22 | Шт. | Административное здание - кабинет гл.мех 17,0м2Административное здание - кабинет нормировщика -16,0м2Участок демонтажа РШР - тех.класс 30,0м2Участок сборки СП - столовая 20,0м2 |
| 2 | Новосибирская обл., г. Обь, ул. Путейцев 1, ОПМС-19 | Шт. | Административное здание - кабинет охраны труда 17,0м2Административное здание - кабинет секретаря 16,0м2Административное здание - кабинет главного инженера 20,0м2Административное здание - кабинет технической учебы 12,0м2 |
| 3 | Новосибирская обл., Новосибирский р-он, с. Барышево, ПМС-20Ст.ПромышленнаяСт. Крахаль | Шт. | АБК кабинет -19,9 м2АБК кабинет прораба -17,1м2Кабинет мастеров 21,2 2Кабинет мастеров -36,0 м2Кабинет начальника участка -36,0 м2 |
| 4 | Алтайский кр. г. Новоалтайск ул. Привокзальная, 10, ПМС-177 | Шт. | Кабинет охраны труда – 23,12 м2Кабинет приемосдатчиков – 18,64 м2Тех.отдел – 28,96 м2Кабинет главного механика – 19,76 м2Учебный класс – 48,10 м2 |

 |
| Требования к безопасности товара |  Материал, из которого изготовлен Товар, должен быть не токсичным, не должен оказывать в процессе эксплуатации опасного и вредного влияния на человека и окружающую среду.Заявленный к поставке товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ремонте, не восстановленным, не контрафактным. Не допускается поставка Товара, изготовленного из материалов, бывших в употреблении. Товар должен находиться у участника во владении на законном основании, должен быть свободным от прав третьих лиц, не являться предметом залога, не находиться под арестом, не быть обремененным другими обязательствами, а также ввезенным на территорию Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. |
| Требования к качеству товара | Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с качеством изготовления либо появившихся в результате действий или упущения Поставщика при транспортировке.Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ на соответствующий вид продукции, в случае обязательного подтверждения соответствия, иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии. В подтверждение качества при поставке товара предоставляются копии сертификатов соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации, или паспорта качества, или декларации соответствия, или иной документ, подтверждающий качество предлагаемого товара.Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не иметь дефектов и потертостей.Товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.Весь поставляемый товар должен быть снабжен инструкцией по эксплуатации и уходу.Гарантия на товар должна быть не менее 3 лет.Гарантийный срок: На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с предоставляемыми предприятиями-изготовителями сроками гарантий. Гарантийный срок нормального функционирования товара должен составлять не менее гарантийного срока, установленного изготовителем.Гарантийные обязательства Поставщика исчисляются с момента передачи Товара Покупателю. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого Товара.В случае если в течение гарантийного срока товар станет непригодным к дальнейшей эксплуатации Поставщик обязан произвести замену непригодного к использованию Товара.Поставщик несет всю полноту ответственности за качество поставляемого Товара. Замена бракованных Товаров осуществляется за счет средств Поставщика. |
|  | Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара | Товар должен быть поставлен в таре и/или упаковке, соответствующей ГОСТам, ТУ, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, позволяющим установить отсутствие доступа к Товару при его транспортировке. Тара и/или упаковка должны быть целостными, не иметь повреждений. На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя.Доставка Товара до места поставки, погрузка/выгрузка и установка осуществляется силами и средствами за счёт Поставщика. |
| **3. Требования к результатам** |  | Замена реле магнитного пускателя (с учетом цены реле) |
| Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.При передаче товара поставщик передает Покупателю:1) товарную накладную (унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД) и технический акт сдачи-приемки Работ; товарная накладная должна содержать ссылку на номер договора, заключенный по итогам закупки; 2) заверенные копии сертификатов качества, соответствия, а также иные сопроводительные документы на русском языке. |
| **4. Место, условия и порядок выполнения работ** |
| Место поставки товара, выполнения работ  | 644903, Омская область, г. Омск, ст. Входная, ПМС-22;633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. Путейцев 1, ОПМС-19;630554, Новосибирская область, Новосибирский р-он, с. Барышево, ПМС-20, ст. Промышленная, ст. Крахаль658090, Алтайский край, г. Новоалтайск ул. Привокзальная, 10, ПМС-177 |
| Условия поставки товаров, выполнения работ | Поставка Товара осуществляется с предварительным уведомлением Покупателя (не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней). Исполнитель должен:- организовать транспортировку собственных материалов и собственного дополнительного оборудования, а именно сплит система (не бывшая в употреблении) мощностью 2кВт; мощность в режиме охлаждения >2000 Вт; мощность в режиме обогрева >2200 Вт; потребляемая мощность <800 Вт, к месту проведения работ за счет собственных средств;- обеспечить за свой счет необходимым инструментом и материалами обслуживающий персонал для качественного и надлежащего выполнения обязательств по договору.Выполнение работ Исполнителем осуществляется в рабочее время с 08:00 до 17:00 часов местного времени, с обеденным перерывом, не включая работу в выходные дни.Въезд и выезд сотрудников Исполнителя осуществляется в строгом соответствии пропускного режима Покупателя.Исполнитель по окончанию работ производит уборку территории с вывозом мусора образовавшегося в результате производства работ, собственными силами и за свой счет.Покупатель вправе осуществлять контроль за выполнением работ Исполнителя.При выявлении недостатков, дефектов в работе Исполнителя требовать от последнего:- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя;- возмещения вреда, причиненного имуществу покупателя.Исполнитель несет ответственность за выполнение своим персоналом норм и правил техники безопасности, производственной санитарии, правил пожарной безопасности.Предоставление эквивалентных работ не допускается.  |
| **5.Сроки поставки товаров, выполнения работ** | С момента подписания договора по 31.12.2024г |
| **6. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента. |
| Авансирование | Авансирование не предусмотрено. |
| Срок и порядок оплаты | Оплата Товарапроизводится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после предоставления Поставщиком Покупателю подписанного Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) по форме №ФПУ-26, счета, счета-фактуры, подписанной сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.В случае если договор заключается с контрагентом являющимся субъектом МСП срок оплаты указывается «не более 7 (семи) рабочих дней» после предоставления Поставщиком Покупателю подписанного Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) по форме №ФПУ-26, подписанной сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.Если участник теряет статус МСП расчеты с Исполнителем по договору (отдельному этапу договора), производятся в соответствии с типовыми условиями расчетов Покупателя в течение 45 календарных дней с даты получения от Исполнителя полного комплекта документов, оформленного в соответствии с условиями Договора. |
| Иные требования | Не предусмотрены |

Сбор вышеуказанной информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств поставщика.