|  |  |
| --- | --- |
| **Описание: Герб2****АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»****«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ БАЛЕЗИНО ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ АДМИНИСТРАЦИЕЗ** **Кирова ул., зд.2, п.Балезино, Балезинское с.п., Балезинский район,** **Удмуртская Республика,427550****Тел./факс (34166) 5-21-55****Е-mail:balezino@bal.udmr.ru****ОГРН 1211800021443,****ИНН/КПП 1837020935/183701001****От 17.07.2024г. № 2423 .****На № от**  . |  |
|  |  |

Запрос

на предоставление ценовой информации,

направляемый потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю)

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной максимальной цены контракта просим рассмотреть возможность на предоставление ценовой информации товара в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

Заместитель главы Администрации

муниципального образования А.И. Ратанов

Приложение №1

к запросу

на предоставление ценовой информации,

направляемый потенциальному

поставщику (подрядчику, исполнителю)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Наименование объекта закупки:** приобретение средств индивидуальной защиты и снаряжения для добровольных пожарных, принимающих непосредственное участие в тушении пожаров

**2. Максимальное количество поставляемого товара:**

|  |
| --- |
| Таблица размеров для костюма из негорючего текстильного материала |
| Размеры | Рост, в см | К-во, в шт. |
| 48-50 | 170-176 | 3 |
| 182-188 | 3 |
| 52-54 | 170-176 | 3 |
| 182-188 | 3 |
| 56-58 | 170-176 | 3 |
| 182-188 | 3 |
| Итого: | 18 |

**3. Назначение товара:** для защиты личного состава добровольных пожарных команд от опасных и вредных факторов пожара, возникающих при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

**4. Состав:** комплект защитной экипировки пожарного-добровольца должен состоять из:

1. плащ теплоотражающий из металлизированного материала;

2. костюм из негорючего текстильного материала (куртка и полукомбинизон);

**5. Функциональные и потребительские свойства:**

1.Плащ теплоотражающий из металлизированного материала - для использования в условиях интенсивных тепловых воздействий и воздействий растворов пенообразователей и воды.

Плащ прямого силуэта длиной не менее 85 см с рукавами покроя реглан, с капюшоном. На правой полочке должен быть расположен карман (для радиостанции) с влагозащищенным клапаном. Воротник-стойка высотой не более 10,5 см и не менее 10 см с внутренней подкладкой из хлопчатобумажной ткани. Полы плаща должны иметь 4-5 застежки типа «Велкро».

Плащ должен быть одного универсального размера и подходить как дежурное средство для людей с размерным рядом от 48 до 56 и ростом от 165 до 190 см.

Основные защитные характеристики плаща должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53264-2009 для боевой одежды пожарного общего назначения. Кроме того плащ должен иметь коэффициент ослабления ИК-излучения, не менее - 70%.

Указанные характеристики и предназначение плаща должны подтверждаться паспортом, руководством по эксплуатации и сертификатом соответствия.

2.Костюм из негорючего текстильного материала – для повседневного ношения и при работах в зонах с невысокой степенью термических воздействий.

Куртка должна быть прямого силуэта с застежкой «молния» на кокетке, с втачными рукавами, воротником-стойкой и вточным капюшоном. Спинка куртки должна быть цельнокроеная. С левой стороны должен располагаться нагрудный накладной карман (для радиостанции) с клапаном-застёжкой. В нижней части куртки должны иметься накладные карманы (для перчаток или рукавиц). Ширина куртки должна регулируется по линии талии шлевками для пояса, низа - при помощи шнура и фиксатора с обеих сторон.

Куртка должна иметь накладки со светоотражающим (люминесцентным) покрытием, расположенные на уровне плечевого пояса в области груди и спины, а также в виде кольцевых лент по низу куртки и на рукавах.

Полукомбинезон должен быть с притачным поясом, завышенной грудкой, пристегивающимися спереди бретелями. Брючины должны быть с усилительными накладками в области коленных суставов. На полукомбинезоне так же должны быть накладки со светоотражающим (люминесцентным) покрытием в виде кольцевых лент по низу брючин.

Куртка и полукомбинезон должны быть изготовлены из воздухопроницаемых термостойких материалов на основе арамидных волокон, цвет охра.

Основные защитные характеристики куртки и полукомбинезона должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53264-2009 для верхнего слоя боевой одежды пожарного общего назначения. Указанные характеристики и предназначение костюма должны подтверждаться паспортом, руководством по эксплуатации и сертификатом соответствия.

**6. Срок (период) поставки товара**: Срок поставки товара – в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.

**7. Место поставки товара:** Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. Кирова, д.2.

**8. Условия и порядок поставки товара:** Письменное уведомление о дате и времени поставки товара должно быть направлено на электронную почту rasvitieterr@yandex.ru не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты поставки.

**9. Требования к упаковке, транспортировке товара:** Комплект защитной экипировки пожарного-добровольца должен поставляться в индивидуальной упаковке и иметь паспорт и руководство по эксплуатации.

**10. Порядок сдачи-приемки товара:** Товар поставляется в полном объёме. В момент передачи товара покупателю должны быть предоставлены документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством: счет-фактура, товарная накладная (форма ТОРГ-12), товарно-транспортная накладная (форма №1-Т) на товар и акт приема-передачи товара. Риски, связанные с порчей или случайной гибелью товара, переходят в момент передачи полного комплекта товара, в том числе – комплекта документов.